Osnove za razpisno dokumentacijo: 

Predmet ponudbe:  izdelava in dobava ter montaža usmerjevalne in obvestilne signalizacije v okviru usmerjevalnega in obvestilnega sistema na območju Mestne občine Murska Sobota
ki zajema I.in II.fazo  (od skupno III.faz) po elaboratu : Vodenje s turistično signalizacijo na območju Mestne občine Murska Sobota, april 2009, Amicus d.o.o., Domžale: 
	I.faza – leto 2014
	II.faza – leto 2015

	lokacije
	Število lamel
	Lokacije
	Število lamel

	MS STEF  006
	6
	MS STEF 007
	1

	MS STEF 008
	7
	MS CIME 001
	5

	MS SEVE 001
	5
	MS INDU 001
	6

	MS CIME 003
	3
	MS INUD 002
	6

	MS LEND 001
	7
	MS PANO 004
	2

	MS LEND 003
	3
	MS GREG 002
	3

	MS LEND 004
	4
	MS GREG 005
	3

	MS LEND 006
	7
	MS SLOM 001
	7

	MS SLOV 003
	5
	MS MIKU 001
	7

	MS SLOV 004
	3
	MS CANK 004
	4

	MS PANO 001
	4
	MS SLOV 006
	2

	MS PANO 002
	3
	MS SLOV 008
	3

	MS PANO 003
	3
	MS SLOV 009
	4

	MS CANK 001
	7
	MS SLOV 010
	3

	MS GREG 001
	7
	MS LEND 010
	2

	MS CANK 003
	6
	MS STEF 003
	7

	MS CANK 002
	6
	MS GRAJ 001
	5

	MS TISI 001
	5
	
	

	MS SLOM 002
	6
	
	

	MS SLOV 005
	3
	
	

	MS SLOV 007
	7
	
	

	MS LEND 013
	1
	
	

	MS SLOV 001
	7
	
	

	MS STEF 001
	7
	
	

	MS BAKO 004
	6
	
	

	Skupaj : 25 lokacij
	128 lamel
	Skupaj : 17 lokacij
	70 lamel


POPIS DEL: 

	Zap.št.
	Opis dela
	enota
	Cena na enoto, brez DDV

	1
	Uskladitev, ažuriranje elaborata in sprememba subjektov označitve:  Vodenje s turistično signalizacijo na območju Mestne občine Murska Sobota, april 2009, Amicus d.o.o., Domžale,  s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št.46/00, 110/06, 49/08, 64/08 (65/08 popr.) in 109/10-ZCes-1 in Navodilom za obravnavo predlogov za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije na državnih cestah, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za ceste :

(http://www.dc.gov.si/fileadmin/dc.gov.si/pageuploads/pdf_datoteke/N_A_V_O_D_I_L_O_za_TOS_4.pdf) 

Skupno število lokacij in  lamel po ažuriranju elaborata, ne sme presegati števila po tem javnem razpisu. Elaborat predhodno pred pridobitvijo soglasja DRSC oz.naloga, potrdi naročnik. 
	pavšal
	

	2
	Pridobitev vseh potrebnih soglasij in dovoljenj pristojnih organov, za postavitev I.in II.faze sistema, pridobitev Naloga za postavitev prometnih znakov s strani DRSC, za državne ceste
	pavšal
	

	3
	Postavitev sistema umerjevalnih in obvestilnih tabel – gradbena dela: 

3.1.  - I.faza: 

3.1.1. izdelava temelja, rezanje asfalta, odstranitev asfalta z odvozom na trajno deponijo, izkop materiala z odvozom na trajno deponijo, dobava in vgrajevanje betona MB 25, vgradnja sider, dobava in vgradnja asfalta BB 0/11 ali BB0/8. Temeljenje se izvede skladno s statičnim izračunom, ki se priloži ponudbi.  Dimenzije temelja : globina 0,80 m, dolžina 1,40 m (po dolžini lamel) in širina 0,80 m, skladno s statičnim izračunom. 
3.1.2. dobava in montaža vroče cinkanega konzolnega nosilca za lokacijo, škatlastega prereza 120 x 120 mm, dolžina vertikalnega nosilca 2,50 m od kote terena, dolžina horizontalnega nosilca 160 cm
3.1.3. dobava in montaža vroče cinkanih nosilcev fi 52 mm za potrebe namestitve lamel (dva kom.na vsak konzolni nosilec)
- nameščenih 7 lamel, dolžina nosilca 216 cm (8 lokacij)

- nameščenih 6 lamel, dolžina nosilca 185 cm (5 lokacij)

- nameščenih 5 lamel, dolžina nosilca 154 cm (3 lokacije)

- nameščenih 4 lamel, dolžina nosilca 123 cm (2 lokaciji)

- nameščenih 3 lamel, dolžina nosilca 92 cm (6 lokacij)
- nameščena 1 lamela, dolžina nosilca 30 cm (1 lokacija)
3.2. - II.faza: 

3.1.1. izdelava temelja, rezanje asfalta, odstranitev asfalta z odvozom na trajno deponijo, izkop materiala z odvozom na trajno deponijo, dobava in vgrajevanje betona MB 25, vgradnja sider, dobava in vgradnja asfalta BB 0/11 ali BB0/8. Temeljenje se izvede skladno s statičnim izračunom, ki se priloži ponudbi. Dimenzije temelja : globina 0,80 m, dolžina 1,40 m (po dolžini lamel) in širina 0,80 m oz.skladno s statičnim izračunom. 

3.1.2. dobava in montaža vroče cinkanega konzolnega nosilca za lokacijo, škatlastega prereza 120 x 120 mm, dolžina vertikalnega nosilca 2,50 m od kote terena, dolžina horizontalnega nosilca 160 cm

3.1.3. dobava in montaža vroče cinkanih nosilcev fi 52 mm za potrebe namestitve lamel (dva kom.na vsak konzolni nosilec)

- nameščenih 7 lamel, dolžina nosilca 216 cm (3 lokacije)

- nameščenih 6 lamel, dolžina nosilca 185 cm (2 lokaciji)

- nameščenih 5 lamel, dolžina nosilca 154 cm (2 lokaciji)

- nameščenih 4 lamel, dolžina nosilca 123 cm (2 lokaciji)

- nameščenih 3 lamel, dolžina nosilca 92 cm (4 lokacije)

- nameščeni 2 lameli, dolžina nosilca 61 cm (3 lokacije)

- nameščena 1 lamela, dolžina nosilca 30 cm (1 lokacija)
	25 kom
25 kom

16 kom
10 kom

6 kom

4 kom

12 kom

2 kom

17 kom

17 kom

6 kom

4 kom

4 kom

4 kom

8 kom

6 kom

2 kom
	

	4. 
	Izdelava, dobava in namestitev lamel s pritrdilnim materialom: 

4.1.- I.faza :  
4.2. - II.faza: 
	128 kom

70 kom
	

	
	Skupaj 1 – 4 – I.faza (brez DDV): 
	

	
	DDV: 
	

	
	Skupaj I.faza z DDV: 
	

	
	Skupaj 1 – 4 – II.faza (brez DDV): 
	

	
	DDV: 
	

	
	Skupaj II.faza z DDV: 
	


V ponudbi je potrebno upoštevati sledeče: 
1. postavitev objektov usmerjevalnega in obvestilnega sistema ob državnih cestah, lahko izvede le s strani Direkcije Republike Slovenije za ceste pooblaščeni vzdrževalec državnih cest na predmetnem območju.  Ponudnik mora v ponudbo vključiti pooblaščenega vzdrževalca državnih cest za območje Mestne občine Murska Sobota, kot podizvajalca.  Potek državnih in občinskih cest je razviden iz GIS sistema Mestne občine Murska Sobota:  

http://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=murskasobota  (izberi tematiko: javna infrastruktura – promet). 
2. Znake (lamele) lahko izdela le eden izmed usposobljenih proizvajalcev prometne signalizacije za državne ceste, ki je na DRSC dostavil vso zahtevano dokumentacijo,  skladno s potrdilom Zavoda za gradbeništvo Slovenije oz.izdanimi Tehničnimi pogoji za prometno signalizacijo, 
3. Elaborat:  Vodenje s turistično signalizacijo na območju Mestne občine Murska Sobota, maj 2009, Amicus d.o.o., Domžale, lahko dobijo interesenti po predhodnem sporočilu na naslovu : mestna.obcina@murska-sobota.si , 

4. Minimalne zahteve za portale – nosilce: 

1. Višina »L« konstrukcije mora zadostiti predpisanim zahtevam za postavitev nad površinami za pešce, 

2. Konstrukcija mora prenašati obremenitve z vetrom v V.klimatski coni vetra. Ponudnik je dolžan k ponudbi predložiti statični izračun za nosilce. 
5. Minimalne zahteve za lamele: 
· Lamele morajo biti s folijami ustrezne kvalitete - atesti morajo biti priloženi ob dobavi. Lamele morajo biti izdelane skladno z določenimi merskimi razmerji napisov, piktogramov in usmerjevalnih puščic, določenimi z izdelanim elaboratom in Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, z zaključnimi profili in objemkami (pritrdilnim materialom). Opis lamel in pritrdilnega materiala: 
· Dimenzija lamele mora biti 1600 x 3000 mm, 

· Izdelana mora biti iz Al pločevine, debeline min.2 mm, 

· Lamela mora imeti vodila po celotni dolžini za ustrezno dimenzioniran pritrdilni material (vijaki), 

· Garancija za lamele in folije mora biti najmanj 5 let. 

6. Vsa signalizacija mora biti postavljena skladno z elaboratom in sledečo veljavno zakonodajo: 

· Zakonom o cestah (Uradni list RS, št.109/10 in 48/12), 

· Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št.46/00, 110/06, 49/08, 64/08 in 109/10-ZCes-1), 

· Drugimi veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. 

