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INVESTITOR :       Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
NAROČNIK :	          Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
OBJEKT :               Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Pušča
                               -komunalna  kanalizacija  III. faza
PROJEKT :         	PGD 
ŠT PROJ :              197-01/08
O.VOD.PROJ.:        Aleksander Merc udig, IZS G-1238



1. Lega, velikost in oblika gradbene parcele
        /

2. Lega, velikost in oblika objekta na zemljišču

Objekt Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Pušča – komunalna kanalizacija III. faza bo v celoti podzemne izvedbe. Potek tras kanalizacije III. faze  je po naslednjih parcelah:

k.o. MURSKA SOBOTA
Parc. št.: 4174/3, 5376/1

k.o. ČERNELAVCI
Parc. št.: 1332, 1322, 1316, 1315, 1300, 1696/1, 1698/1, 1697/1, 1699/1, 1700/1, 1701/1, 1702/1, 1263/2, 1263/11, 1678/4, 1540, 1677/3, 1368

	Dolžina cevovodov
	Komunalna kanalizacija III. Faza (gravitacijska kanalizacija)
L=819,13 m


	
	Cevi  PE/SN8  DN250 
Revizijski jaški PE DN800 

	Povprečna globina cevovodov
	H=1.50 m

	Objekt-Izgradnja kanalizacijskega omrežja  v naselju Pušča – komunalna kanalizacija III. Faza, bo v celoti podzemne izvedbe in se bo navezoval na I. in II. fazo že izvedene komunalne kanalizacije v naselju Pušča, ki sta bili izvedeni na podlagi izdanih gradbenih dovoljenj. 
Priloženi načrti, ki so bili izdelani v letu 2008, ostanejo veljavni in se ne spreminjajo. Upošteva se faznost izgradnje – III. Faza.




Usklajenost s prostorskimi akti

Odločbe iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 63/2014 z dne 22.8.2014)

Vrste dopustnih dejavnosti , vrste dopustnih gradenj in drugih del ter vrste dopustnih objektov glede na namen:

Vrste dopustnih dejavnosti:

Območje  PU 4 (SS);
-gradbeno inženirski objekti – cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
Cevovod-komunalna kanalizacija v naselju Pušča – III. faza

Območje  PU 2 (SS);
-gradbeno inženirski objekti – cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
Cevovod-komunalna kanalizacija v naselju Pušča – III. faza

Območje  MS 2 (PC);
-gradbeno inženirski objekti – cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
Cevovod-komunalna kanalizacija v naselju Pušča – III. faza


Vrste dopustnih gradenj oz. drugih del:

Območje  PU 4 (SS);
-gradbeno inženirski objekti – cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Pušča-cevovod komunalne kanalizacije III. faza

Območje  PU 2 (SS);
-gradbeno inženirski objekti – cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Pušča-cevovod komunalne kanalizacije III. faza

Območje  MS 2 (PC);
-gradbeno inženirski objekti – cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Pušča-cevovod komunalne kanalizacije III. faza
Vrste dopustnih objektov glede na namen:

Območje  PU 4 (SS);
-gradbeno inženirski objekti – cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
Gradbeno inženirski objekti - cevovod komunalne kanalizacije v naselju Pušča
-III. faza

Območje  PU 2 (SS);
-gradbeno inženirski objekti – cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
Gradbeno inženirski objekti - cevovod komunalne kanalizacije v naselju Pušča
-III. faza

Območje  MS 2 (PC);
-gradbeno inženirski objekti – cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
Gradbeno inženirski objekti - cevovod komunalne kanalizacije v naselju Pušča
-III. faza

Odlok o ureditvenem načrtu za območje dela naselja Černelavci – ulici Pušča in Kranjčeva (zaselek Pušča) ( Uradni list RS, št. 79/1997)


Vrste dopustnih dejavnosti:
Območje  PU 1 (SS);
-gradbeno inženirski objekti – cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
Cevovod-komunalna kanalizacija v naselju Pušča – III. faza

Vrste dopustnih gradenj oz. drugih del:
Območje  PU 1 (SS);
-gradbeno inženirski objekti – cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Pušča-cevovod komunalne kanalizacije III. faza

Vrste dopustnih objektov glede na namen:
Območje  PU 1 (SS);
-gradbeno inženirski objekti – cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
Gradbeno inženirski objekti - cevovod komunalne kanalizacije v naselju Pušča
-III. faza


3.        Odmiki objekta

V okviru izvedbe novega kanalizacijskega omrežja – komunalna kanalizacija v naselju Pušča-III. faza so bili upoštevani vsi odmiki med vodi ter odmiki od obstoječih objektov pod pogoji upravljalcev ter lastnikov zemljišč. 
S strani upravljavcev GJI in lastnikov zemljišč, so bila izdana soglasja na predmetni poseg.


4.    Zunanja ureditev

Vodi kanalizacijskega omrežja bodo potekali po obravnavanem območju, kot je razvidno iz grafičnih prilog. Po končanju del je potrebno na terenu vzpostaviti prvotno stanje, obnoviti asfalt in zelenice ter nadomestiti obstoječo vegetacijo v kolikor bi pri izvajanju del prišlo do njenih pošodb.


5. Gradbena linija
/


6. Značilni prerezi oz. profili

Vzdolžni profil s prikazanimi relativnimi višinami je prikazan v grafičnem delu Načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti (PGD št. 197-01/08).


7. Višinske kote

Vse višinske kote so navedene v grafičnih prilogah Lokacijskih podatkov ter v količbenih podatkih.




8. Priključki na javno infrastrukturo

Na lokaciji novi vodov (kanalizacijsko omrežje) se nahajajo vodovodni, elektro ter telekomunikacijski vodi. Lokacije oz. poteki tras vodov so razvidni iz Situacije komunalnih vodov.


Komunalna infrastruktura 
Izgradnja komunalne infrastrukture – gradnja novega kanalizacijskega omrežja – III. faza, v naselju Pušča    – je predmet te projektne dokumentacije! 
V predmetni dokumentacije so podane vse karakteristike novega kanalizacijskega omrežja. Predvidena kanalizacija bo imela izveden priklop na obstoječo komunalno kanalizacijo -
Predvideni objekt – komunalna kanalizacija v naselju Pušča-III. faza, ne bo priključen na GJI, razen navezave na obstoječo komunalno kanalizacijo-I. in II. faza, ki je bila izvedena na podlagi izdanih gradbenih dovoljenj.
Priklop bo izveden na naslednjih lokacijah:
Priklop na obstoječo komunalno kanalizacijo (II. faza)
Parc. št. 5376/1,  k.o. Murska Sobota
Priklop na obstoječo komunalno kanalizacijo (I. faza)
Parc. št. 1677/3, 1368,  k.o. Černelavci
Priklop na obstoječo komunalno kanalizacijo (II. faza)
Parc. št. 1540,  k.o. Černelavci


Energetska infrastruktura
S strani upravitelja elektro-energetskega omrežja so bili podani projektni pogoji in soglasje na predvideni poiseg – križanja kanalizacije in elektro vodov.


Telekomunikacijska infrastruktura
S strani upravitelja telekomunikacijskega omrežja so bili podani projektni pogoji in soglasje- Telekom Slovenije, OE Murska Sobota.


Druga infrastruktura
Trase novega kanalizacijskega omrežja ne bodo posegale v varnostni pas plinovoda.


9. Prometna ureditev

Vsi dostopi jaškov in ostalih elementov novega kanalizacijskega  omrežja bodo zaradi bližine cest oz. dovoznih poti nemoteni v primeru intervencij oz. popravil.





10. Ureditev in območje gradbišča

Na območju gradbišča-kot je prikazano v Situaciji ureditve gradbišča-se bodo uredile začasne deponije materiala – ob sami trasi novega cevovoda. 
Obravnavane deponije bodo služile za začasno odlaganje materiala, ki se bo po zaključku polaganja cevovoda uporabil za zasutje gradbene jame.
Kontejner za režijo gradbišča in deponijo cevi in materiala za vgradnjo bo na naslednji lokaciji:
parc. št.:1678/4
k.o. Černelavci
Ureditev gradbišča bo služila za potrebe izvajanja del na kanalizacijskih vodih.
Glej grafični del Lokacijskih podatkov 0.7, Situacijo ureditve gradbišča!






















             								      Sestavil :
Lenart, december 2015                                                                Jemenšek Andrej

                                                                                                 	       5
image1.png




