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0.1
NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU

ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA in VRSTA NAČRTA:

VODILMA MAPA (0)

INVESTITOR:

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 





Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota

OBJEKT:

RAZŠIRITEV TOPLOVODNEGA OMREŽJA
ZA POTREBE OBJEKTOV NA KARDOŠEVI ULICI

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

 FORMDROPDOWN 

ZA GRADNJO:

 FORMDROPDOWN 

PROJEKTANT:
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ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

Jože VELNAR, dis S-1125
(ime odgovornega vodje projekta, strokovna izobrazba, identifikacijska številka, osebni žig, podpis)

ŠTEVILKA NAČRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA:

29VP/2011
 Murska Sobota,
 december 2011
(številka projekta evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta)

0.2 
KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE 

0.1 Naslovna stran 

0.2 Kazalo vsebine vodilne mape
0.3 Kazalo vsebine projekta

0.4 Splošni podatki o objektu in soglasjih
0.5 Podatki o izdelovalcih projekta
0.6 Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
0.8 Lokacijski podatki
0.11 Kopije pridobljenih soglasij, ter soglasij za priključitev

0.3 
KAZALO VSEBINE PROJEKTA 

0 Vodilna mapa 






št.: 29VP/2011-0
3.1 Drugi gradbeni načrti – Zunanja ureditev


št.: 29VP/2011-ZU
5 Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme


št.: 29V/2011
Elaborati:

- Geodetski načrt






      št.: 2011-136/08
- Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki


      št.: 29VP/11-GO
0.4 
SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH 

Zahtevnost objekta:



Manj zahteven objekt
Klasifikacija 

celotnega objekta:



CC-SI-22121   -  povezovalni toplovod
Klasifikacija posameznih 

delež v skupni uporabni
šifra podrazreda

delov objekta:



površini objekta







/



/
Druge klasifikacije:



Navedba prostorskega akta:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS,št.83/2003)
Lokacija:



Murska Sobota
Seznam zemljišč z 


parc. Št.:  325/2, 3173/1, 3163, 3164, 334/9 





vse k.o. Murska Sobota
nameravano gradnjo:

Seznam zemljišč preko katerih 

potekajo priključki na gospodarsko
javno infrastrukturo:

Seznam zemljišč preko katerih 

poteka priključek na javno cesto:

Seznam zemljišč na katerega 

sega območje za določitev strank: 
Navedba soglasij in

soglasja v območju 

soglasij za priključitev:
varovalnih pasov: 
soglasje v varovanih območjih:

soglasja za priključitev:

vodovod M.Sobota št.V10-011/2012-BZ z dne 26.1.2012, 
Kanalizacija št.16-012/2012-VB z dne 3.2.2012,
Komunala Toplovod Murska Sobota št.16-006/2012-DP z dne 26.1.2012
Elekto Maribor št.SP-002/12 z dne 9.1.2012
Mestni plinovodi št.01-12-MS z dne 12.1.2012
GRATEL d.o.o. Kranj št.24511_SB z dne 10.1.2012
Telekom Slovenije št.305/2011-MS-JZ z dne 3.10.2011

DRSC št.37167-2453/2011 z dne 29.12.2011
Telemach d.o.o. št.001/12-ŠZ z dne 3.1.2012
Mestna Občina Murska Sobota št.371-0253/2011-2(189) z dne 29.12.2011
Način zagotovitve

oskrba s pitno vodo; 

minimalne komunalne

oskrba z elektriko;

oskrbe:
odvajanje odpadnih voda;


dostop do javne ceste;

Ocenjena vrednost

objekta:








48.000,00€
Velikost objekta:




Povezovalni toplovod dolžine :



L = 78,00 m




0.5 
PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA 

0
Vodilna mapa:
Projektant:
VELING-DEOL d.o.o.


Projektiranje in energetski inženiring

Razlagova 46, 9000 Murska Sobota


Odgovorni vodja projekta:
Jože Velnar dipl.inž.stroj.






IZS S - 1125
3.1
Drugi gradbeni načrti:
Projektant:
VELING-DEOL d.o.o.


Projektiranje in energetski inženiring




Razlagova 46, 9000 Murska Sobota
  

Odgovorni projektant:

Tomislav Vajda univ.dipl.inž.grad.






IZS G - 0799

5 Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme:


Projektant:
VELING-DEOL d.o.o.


Projektiranje in energetski inženiring

Razlagova 46, 9000 Murska Sobota


Odgovorni projektant:

Jože Velnar dipl.inž.str.
IZS S - 1125
Elaborat

Geodetski načrt:

Projektant:
GEOKING d.o.o.






Gradišče 1 C, 9251 Tišina

02/522 38 20



Odgovorni geodet:
Stanko Kranjec inž.geod.






IZS Geo - 0099
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki:
Projektant:
VELING-DEOL d.o.o.


Projektiranje in energetski inženiring




Razlagova 46, 9000 Murska Sobota


Odgovorni projektant:

Tomislav Vajda univ.dipl.inž.grad.






IZS G - 0799

0.6 
IZJAVA ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA ZA PRIDOBITEV


GRADBENEGA DOVOLJENJA 

Odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja

Jože VELNAR, dipl. inž. stroj.

(ime in priimek)

I Z J A V L J A M,

1.
da so vsi načrti tega projekta medsebojno usklajeni in k projektu izdelani ustrezni elaborati,

2.
da so k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobljena vsa soglasja,

3.
da so bile pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevane vse

ustrezne bistvene zahteve in da je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, pri čemer je izpolnjevanje bistvenih zahtev dokazano z naslednjimi načrti, ki sestavljajo ta projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja:

0
-
VODILNA MAPA
3.1
-
DRUGI GRADBENI NAČRTI – ZUNANJA UREDITEV  
5
-
NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME


ELABORATI:
-      GEODETSKI NAČRT




-      NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI
Številka projekta:

29VP/2011





Jože Velnar, dipl.inž.stroj.

 






S:  1125




Kraj in datum:
Murska Sobota, december 2011
…………………………………………………

(osebni žig, podpis)
0.8 
LOKACIJSKI PODATKI 
SPLOŠNI PODATKI                                                                                             
Investitor:                                         MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA







Kardoševa ulica 2,






SLO – 9000 Murska Sobota

Vrsta objekta:


RAZŠIRITEV TOPLOVODNEGA OMREŽJA ZA





POTREBE OBJEKTOV NA KARDOŠEVI ULICI 

Lokacija objekta:                                    Murska Sobota
Območje:                                               Mestna OBČINA Murska Sobota
Katastrska občina:                                k.o.  Murska Sobota
Parcelna številka:
325/2, 3173/1, 3163, 3164, 334/9


k.o.  Murska Sobota
SPLOŠNI OPIS POSEGA                                                                                             
Zaradi dotrajanosti kotlovnice na Kardoševi ulici 8 in dolgoročnega energetskega razvoja mesta,, se je investitor mestna Občina Murska Sobota odločil za izgradnjo toplovodnega omrežja med obstoječim toplovodnim omrežjem in obstoječo kotlovnico. Obstoječi toplovod, ustreznih dimenzij se nahaja v podhodu ob trgovskem lokalu Pomurske založbe.

Trasa novo predvidenega toplovodnega omrežja bo potekala od zgoraj omenjenega priključnega mesta, preko Slovenske ulice in nadalje vzporedno s Slovensko ulico do križišča med Grajsko, Lendavsko in Slovensko ulico. Nadalje bo toplovod potekal po Grajski ulici do priključnega mesta v kotlovnici.
Na trasi toplovodnega omrežja je neposredno za prečkanjem ceste predviden jašek, v katerem je predvidena vgradnja rezervnih odcepov, za morebitno priključitev dodatnih porabnikov na izgrajeno toplovodno omrežje.
Toplovod bo izdelan iz valovitih nerjavnih cevi (krom – nikelj jeklo), oplaščeno s gibljivo PIR peno, brez CFC-jev odporno do 160 °C, vključno s plaščem polietilena PE-LD (VDE 0209). 

Pretočna količina medija bo cca. 25 m3/h, s tem, da bo temperaturna razlika med predtokom in povratkom 30 K. 

Integracija novo predvidenega toplovodnega omrežja v obstoječi sistem kotlovnice se bo izvedla s postavitvijo prenosnika toplotne energije, ki bo v obstoječi sistem vezan vzporedno. Elementi obstoječe kotlovnice se ne spreminjajo, saj bodo obstoječi kotli kljub svoji dotrajanosti sistemu nudili določeno stopnjo dodatne varnosti.

Novo predvideno toplovodno omrežje se bo napajalo iz obstoječega sistema daljinskega ogrevanja mesta Murska Sobota.
VELJAVNI PROSTORSKI AKTI                                                                                             
Prostorske sestavine planskih aktov občine:

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine M. Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86 in 10/90), Srednjeročni družbeni plana občine M. Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86 in 7/87), Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine M. Sobota za območje Mestne občine M. Sobota (Ur.l. RS št. 57/99, 9/2000, 14/2002 in 73/2004, 79/2004 in 89/2004), Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Mestne občine M. Sobota (Ur.l. RS št. 23/2007).

Prostorski ureditveni pogoji:
· Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS,št.83/2003)

Predvidene  parcele ležijo znotraj poselitvenega območja v naselju Murska Sobota. Območje je opredeljeno kot poselitveno območje – stavbno zmljišče. 
· Vrste dopustnih gradenj oziroma posegov: 

-  gradnja, rekonstrukcija in nadomestna gradnja posamičnih objektov in pomožnih objektov na že formiranih parcelah ob pogoju, da je do parcele urejena komunalna oprema in da je zagotovljen dovoz na javno cesto.
-  gradnja in nadomestna gradnja infrastrukturnih objektov, naprav in  omrežij ob pogoju, da posamezen infrastrukturni objekt ali naprava zagotavlja oskrbo za širše ali celotno območje izvedbenega načrta;
-    odstranitev, sprememba nemenbnosti in sprememba rabe obstoječih objektov
-   ureditve zunanjih površin, ki so nujne za funkcioniranje obstoječih objektov ali    naprav
-    postavitev prometne in druge obvestilne signalizacije ter reklamnih objektov

Pri vseh posegih je graditelje potrebno obvezati, da omogočijo dovoz in komunalne priključke za sosednje parcele.
· Vrste dopustnih objektov glede na namen:

· Gradnja vseh vrst novih objektov, dograditve, rekonstrukcije in spremembe namembnosti

OZNAKA PROSTORSKE ENOTE                                                                                             
Obravnavane parcele se nahajajo v območju oznečenem kot prostorska enota – 

MS/C - 8.

PODATKI O NAMENSKI RABI PROSTORA                                                                                             
Osnovna namenska raba:   Parcele št 325/2, 3173/1, 3163, 3164 in 334/9 k.o. Murska Sobota, sta po občinskih planskih aktih opredeljeni kot poselitveno območje     

( stavbno zemljišče ).
OPIS USKLAJENOSTI NAMERAVANE GRADNJE Z VELJAVNIMI PROSTORSKIMI AKTI:                                                                                             
· MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV
A) Poselitvena območja

27. člen

Na območjih s pretežno funkcijo, označeno s C : 

– gradnja, rekonstrukcija, nadzidava, dozidava, nadomestna gradnja in odstranitev vseh vrst objektov in pomožnih objektov, ki so v funkciji območja ter infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij; 

– odstranitev, sprememba namembnosti, sprememba rabe in vzdrževanje objektov, pomožnih objektov in infrastrukture; 

– parcelacija zemljišč; 

– ureditev prometnih in zelenih površin ter igrišč; 

– komunalne in vodnogospodarske ureditve; 

– postavitev obeležij, spomenikov, reklamnih objektov in letnih vrtov.

V konkretnem primeru leži predvidena gradnja v poselitvenem območju, v katerem je dopusten poseg gradnje infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij. Predvideni poseg je tako v skladu z 27. členom odloka. 
43. člen

5. Koridori obstoječih linijskih infrastrukturnih objektov in naprav 

Na območjih komunalnih, energetskih in prometnih varovalnih pasov so dopustni vsi že našteti posegi za posamezne namenske površine pod pogoji, ki jih predpisuje upravljalec posamezne naprave oziroma pod pogoji področne zakonodaje. 

Za vse posege v varovalnih pasovih kategoriziranih in lokalnih cest iz 23. in 24. člena tega odloka je potrebno pridobiti soglasje upravljalca. 

Soglasje upravljalcev je potrebno pridobiti tudi za vse posege v varovalnem progovnem pasu 200 m in v varovalnem pasu plinovoda 20 m.


V konkretnem primeru so bili za predvideni poseg gradnje pridobljeni in 
upoštevani vsi potrebni projektni pogoji, kakor tudi soglasja s strani 
posameznih 
upravljalcev komunalnih vodov. Prav tako je upoštevan 
projekt predvidenega rondoja v križišču Lendavske, Kardoševe in 
Slovenske ulice.
OBSTOJEČE STANJE TERENA, OBJEKTOV, PROMETNIH IN KOMUNALNIH NAPRAV:                                                                                             
Stanje terena:
Obravnavano zemljišče predvideno za gradnjo v naravi predstavlja asfaltne površine mestne ulice z asfaltiranimi hodniki za pešce. Na obeh straneh ulice, oziroma v celotnem okolišu je izvedena pozidava.
Objekti v okolici:

V okolici se nahajajo stanovanjski in poslovni objekti.
VPLIV NAMERAVANE GRADNJE NA OKOLJE                                                                                             
Izgradnja povezovalnega toplovoda bo vplivala na okoliško področje tako med gradnjo kot po njej. Večji vplivi bodo nastopili med gradnjo.
Vplivi med gradnjo
Tekom same gradnje ter kasneje ob vzdrževanju ter rekonstrukcijah imajo vsi objekti v sklopu toplovoda širše vplivno območje. Med gradnjo se bo na to območje posegalo zgolj začasno, predvsem v obliki zapore vozišča, začasnih izkopov in začasnih deponij zemljine. Pri gradbiščnih transportih (izkopni, nasipni materiali, vgrajeni materiali) se 
lahko, odvisno od letnega časa, na javnih cestiščih nabirata blato oziroma prah. Le te zmanjšujemo (v celoti se jih ne da odpraviti) s pranjem koles oziroma proti-prašnim polivanjem asfaltnih cestišč.

Gradbiščni hrup je v mejah predpisanih z "Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju" U.L. RS št 45/95 in 66/96.

Vplivi po gradnji
Celoten toplovod je vkopan in v celoti zasuti, tako da bodo po končani gradnji imeli vpliv na:

• bodočo in obstoječo komunalno infrastrukturo (elektro kable, telekom kable, kabelsko

razdelilne sisteme, plinovod, vodovod,..),

• podzemne prostore predvidenih objektov visokih zgradb,

• občasno motenje posesti na parcelah po katerih poteka toplovod.

Vpliv na bodočo infrastrukturo se bo odrazil predvsem v zahtevanih odmikih enega komunalnega voda od drugega ("varovalni pasovi" posamezne infrastrukture), pri obstoječih pa med raznimi rekonstrukcijskimi in vzdrževalnimi posegi.

Pri podzemnih prostorih bodočih objektov visoke gradnje se bo vpliv odrazil v načinih zavarovanja gradbene jame..

Ker je toplovod v celoti vkopan, objekt ne bo imel nikakršnega vpliva za neovirano gibanje funkcionalno oviranim osebam.

VAROVANJE OKOLJA:                                                                                             
Splošno:

Pomembno je dosledno varovanje okolja ob upoštevanju Zakona o varstvu okolja (Ur.list RS, št.:41/04) in drugih predpisov iz naslova varovanja okolja za zagotavljanje kvalitetnih pogojev bivanja.

Varovanje in urejanje voda, varstvo naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov in obstoječe vodne pravice drugih oseb:

	1
	GRAFIČNI PRIKAZ LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKE PARCELE
	m 1:500

	2
	GRAFIČNI PRIKAZ LEGE OBJEKTA NA ZEMLJIŠČU Z ELEMENTI ZAKOLIČBE
	M 1:250

	3
	KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL
	M 1:100

	4
	GRAFIČNI PRIKAZ PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO 
	M 1:250
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