	[image: image2.emf]
	[image: image3.jpg]REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
AND TECHNOLOGY




	[image: image4.png]AR
* *
*

P
~”

FUROPEAN l

*
***

TERRITORIAL COOPERATION







RAZPISNA  DOKUMENTACIJA

ZA IZBIRO IZVAJALCA PO ODPRTEM POSTOPKU 
JAVNO NAROČILO:

ZA DOBAVO HIDRAVLIČNE AVTOLESTVE NA TOVORNEM VOZILU; OP SI-HU 2007-2013; Projekt  SI-HU REŠUJMO SKUPAJ

 (št. 430-0018/2013-3)
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska za obdobje 2007-2013 v višini 85%. 10% vrednosti projekta se sofinancira iz nacionalnih virov sredstev. 5% financira Mestna občina Murska Sobota.

Murska Sobota, december 2013
1. 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE

NAROČNIK:  
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, ki jo zastopa župan Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.gradb. 

 ID za DDV:SI32339828, 

 matična številka:  5883172, 

TRR: 01280-0100011405

v nadaljevanju naročnik, 

vabi k predložitvi ponudbe za oddajo naročila po odprtem postopku, na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, s spremembami (v nadaljevanju ZJN-2)). 

1.1. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je  DOBAVA HIDRAVLIČNE AVTOLESTVE NA TOVORNEM VOZILU; OP SI-HU 2007-2013; PROJEKT  SI-HU REŠUJMO SKUPAJ

Javno naročilo je enovito in zajema dela opredeljena v popisu.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in druge tehnične zahteve naročnika so določene v popisu. 

Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudnik lahko predloži samostojno ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner. 
Sredstva so zajeta v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2013.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska za obdobje 2007-2013 v višini 85%. 10% vrednosti projekta se sofinancira iz nacionalnih virov sredstev. 5% financira Mestna občina Murska Sobota.

Naročnik si pridržuje pravico, da dela ne odda oz. jih odda v zmanjšanem obsegu.
S spoštovanjem!







Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.gradb.










ŽUPAN
NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE

	1. NAROČNIK

	Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota


	2. NASLOV JAVNEGA NAROČILA

	Javno naročilo za dobavo hidravlične avtolestve na tovornem vozilu; OP SI-HU 2007-2013, Projekt SI-HU REŠUJMO SKUPAJ


	3. RAZDELITEV NA SKLOPE

	Predmetno javno naročilo je celovito.




	4. VRSTA POSTOPKA

	Javno naročilo se bo oddalo po odprtem postopku, skladno s 25. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-2 (Ur.l. RS, št. 12/2013-UPB5).




	5. VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE


	Razpisna dokumentacija je sestavljena iz:

a) dokumenta NAVODILA

b) obrazca OVOJNICA

c) obrazca PONUDBA

d) vzorca POGODBE

e) vzorca IZJAVE PODIZVAJALCA

f) vzorca POOBLASTILA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

g) vzorca menične izjave za resnost ponudbe 

h) vzorca BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POSLA

i) vzorca BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

j) dodatnih pojasnil razpisne dokumentacije, dostopna na portalu www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila

k) besedila objave ter morebitnih popravkov objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si)


	6. OBLIKA PREDLOŽENE PONUDBE

	Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v razpisni dokumentaciji. Za izpolnjenimi obrazci morajo biti priložene zahtevane priloge v vrstnem redu kot so le-te zahtevane. Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpisuje ponudbo, žigom in datumom popravka. Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti zvezani tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov.

 


	7. ROK ZA PREJEM PONUDB

	05.02.2014 do 11:00

	Ponudbe, ki do roka ne bodo predložene v vložišče, bodo zavrnjene kot prepozne oziroma bodo štele za nepravilno oddane. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete. Takšno ponudbo bo naročnik v skladu s 3. odstavkom 71. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna. 


	8. VLOŽIŠČE

	Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota




	9. JAVNO ODPIRANJE PONUDB

	05.02.2014 ob 12:00

	Javno odpiranje ponudb bo potekalo na lokaciji:

Mestna občina Murska Sobota, mala sejna soba, II. nadstropje, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

	Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
Naročnik bo o postopku odpiranja ponudb vodil zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni predstavniki naročnika ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov. Naročnik bo ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili, izvod zapisnika o odpiranju ponudb poslal po pošti ali preko el.pošte na kontaktni naslov, ki je naveden v ponudbi v 3 dneh od odpiranja ponudb.
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih ponudb in druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi.




	10. JEZIK PONUDBE

	Celotna ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. 

Tehnična dokumentacija o ponujenem vozilu je lahko predložena tudi v nemškem ali angleškem jeziku.


	11. DODATNA POJASNILA

	Ponudniki morajo zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije poslati preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega razpisa.

	Zahteve za dodatna pojasnila je potrebno posredovati najkasneje do 27.01.2014 do 12:00. 

Naročnik na zahteve za dodatna pojasnila, posredovana po roku iz prejšnjega odstavka, ni dolžan odgovoriti.

	Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval na Portal javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega razpisa, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno na zgoraj naveden način.


	12. VARIANTNE PONUDBE

	Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe.

Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega razpisa izločena kot nepravilna.


	13. PREDLOŽITEV SKUPNE PONUDBE VEČ PARTNERJEV

	Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.

	VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti.

	PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja. 


	14. PREDLOŽITEV PONUDBE S PODIZVAJALCI

	V primeru, da ponudnik v skladu z določili ZJN-2 nastopa s podizvajalci, v obrazec PONUDBA navede podatke o podizvajalcu.

V obrazcu »Ponudba« mora biti navedeno, kateri posel prevzema posamezen podizvajalec, ki nastopa v ponudbi. Podatki iz obrazca »Ponudba« o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), vrsti in predmetu del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predvidene količine in vrednost del, kraj in rok izvedbe teh del ter soglasje podizvajalca postanejo obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. V primeru, da naročnik v postopku pregleda in ocenjevanja ponudb ugotovi, da bo ponudnik v postopku javnega naročila sodeloval s podizvajalci, ki jih v ponudbi ni navedel, se ponudba, kot nepolna neposredno izloči iz postopka javnega naročila. Naročnik takšne ponudbe ne bo označil kot formalno nepopolne, ampak bo ponudbo neposredno izločil kot nepopolno.

	Skladno z določili ZJN-2 je »podizvajalec« gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-2 sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Za podizvajalca se ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru: 

- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila;

- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.

Ponudnik, mora imeti najkasneje ob sklenitvi pogodbe z naročnikom, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik mora nemudoma po prejemu kopije pogodbe preveriti, ali ima ponudnikovo pooblastilo za izvajanje neposrednih plačil in podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Če pooblastila ali soglasja nima, mora ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozvati, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva.


	15. OMEJITEV SODELOVANJA

	Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane ponudbe bodo kot nepravilne zavrnjene.


	16. STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE

	Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire dobavitelja. Ponudnik z oddajo začetne ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega razpisa, kot je opredeljen v razpisni dokumentaciji in ZJN-2.


	17. PREGLED IN PRESOJA PONUDB

	Pri pregledu ponudb se presojajo tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji ter morebitna pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. V primeru formalne nepopolnosti ponudbe bo naročnik postopal v skladu z 78. členom ZJN-2.

Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

To izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če se izkaže, da je ponudnik predložil lažno izjavo oziroma dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 5 delovnih dni po prejemu podpisane pogodbe s strani naročnika in ga v okviru tega roka vrniti naročniku, sicer se šteje, da je od ponudbe odstopil, hkrati pa je odgovoren je za škodo, ki naročniku nastane in trpi stroške izbire novega izvajalca.

Pogodba se pred podpisom vsebinsko prilagodi glede na  to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo oz. prijavil sodelovanje s podizvajalci.


	18. POSLOVNA SKRIVNOST

	Naročnik bo kot poslovno skrivnost varoval le tiste dele ponudbe, ki bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost, na način, da bodo strani v ponudbi, ki jih ponudnik želi varovati kot poslovno skrivnost, z veliki tiskanimi črkami v desnem zgornjem kotu označene z besedno zvezo »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem morajo ponudniki v svoji ponudbi predložiti sklep gospodarskega subjekta iz katerega bo razvidno, da označeni podatki predstavljajo poslovno skrivnost skladno s predpisi, ki opredeljujejo pojem in način varovanja poslovne skrivnosti. Kot poslovna skrivnost ne bodo varovani podatki, ki so javni glede na določila Zakona o javnem naročanju in Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Podatke, ki na zgoraj predpisan način ne bodo v ponudbi označeni kot poslovna skrivnost, bo naročnik obravnaval kot javne. 


	19. PRAVNO VARSTVO

	Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:


1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,


2. naziv naročnika,


3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti,


4. kršitve,


5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,


6. potrdilo o vplačilu takse v višini 3.500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic mora biti oblikovan skladno z navodili Ministrstva za finance, objavljenimi na: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/sistem_javnega_narocanja/pravno_varstvo_pri_javnem_narocanju/).

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.


II. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov, ki niso notarsko overjeni. Naročnik si pridržuje pravico do  vpogleda v originalne dokumente. Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosane, posredovane v originalu. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje dejansko stanje.

A) SPLOŠNI POGOJI

	1. pogoj
	Ponudnik mora ponudbi priložiti podpisano bianco menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 60.000 EUR, z veljavnostjo najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb.

	Zahtevano dokazilo
	Original podpisana bianco menica za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev v zahtevani višini in z zahtevanim trajanjem veljavnosti. Naročnik bo kot nepopolno, brez možnosti dopolnitve ponudbe, zavrnil ponudbo pri kateri bo ponudnik predložil nepodpisano, preluknjajo, prečrtano ali drugače poškodovano bianco menico.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe je zahtevana ena garancija za resnost ponudbe, ne glede na število partnerjev.


	2. pogoj
	Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

	Zahtevano dokazilo
	Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki izkazuje ažurno stanje. 

V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja:

- podpisati izjavo v obrazcu »Ponudba«

- predložiti izpolnjen in podpisan  obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati vsak imenovan podizvajalec.


	3. pogoj
	Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

	Zahtevano dokazilo
	V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali katerikoli izmed partnerjev posamično.


	4. pogoj
	Na dan roka za oddajo ponudb:

- ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo;

- ponudnik ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo;

- ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja;

- zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega pre­nehanja, o katerem sodišče še ni odločilo;

- s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovne dejavnosti ali da ni v katerem koli podobnem položaju;

- da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

- da ponudniku naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;

- da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ponudnik ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

	Zahtevano dokazilo
	V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. V primeru ponudbe s podizvajalci, ponudnik priloži obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA, podpisana in žigosana s strani vsakega imenovanega podizvajalca.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak imenovan podizvajalec.


	5. pogoj
	Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

	Zahtevano dokazilo
	V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. V primeru ponudbe s podizvajalci, ponudnik priloži obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA, podpisana in žigosana s strani vsakega imenovanega podizvajalca.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak imenovan podizvajalec.


	6. pogoj
	Ponudniku ni bila izrečena stranska kazen na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja.

	Zahtevano dokazilo
	V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. 

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.


	7. pogoj
	Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – ZintPK-UPB2).

	Zahtevano dokazilo
	V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. 

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.


	8. pogoj
	Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena  ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS.

	Zahtevano dokazilo
	V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. 

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.


	9. pogoj
	Pri ponudniku niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. 

	Zahtevano dokazilo
	Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. Podizvajalec potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo podpisanega obrazca IZJAVA PODIZVAJALCA.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev in podizvajalcev.


B) POGOJI ZA IZKAZOVANJE EKONOMSKE, FINANČNE, TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI

	10. pogoj
	Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.

	Zahtevano dokazilo
	Ponudnik predloži ustrezen BON obrazec ali potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun. Potrdilo oz. BON obrazec mora biti izdano ne več kot petnajst dni pred rokom za oddajo ponudb.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.


	11. pogoj
	Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do vseh dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja.

	Zahtevano dokazilo
	V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.


	12. pogoj
	Ponudnikova bonitetna ocena na dan izdaje dokazila mora dosegati vsaj bonitetni razred SB5 ali boljše.

	Zahtevano dokazilo
	Ponudnik predloži ustrezen BON obrazec. Potrdilo mora biti izdano ne več kot petnajst dni pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da v državi sedeža ponudnik ni možno pridobiti obrazca BON, naj predloži drug enakovreden dokument, skladen s pravili BASEL II, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.


	13. pogoj


	Ponudnik je v zadnjih treh letih (letih 2010, 2011, 2012 ali 2013), dobavil najmanj 3 gasilska vozila končnim uporabnikom, pri čemer pogodbena vrednost posameznega dobavljenega vozila ni bila nižja od 300.000 EUR z vključenim DDV. 

	Zahtevano dokazilo
	Ponudnik navede referenčne posle z vsemi zahtevanimi podatki v točko 6 »Referenčni posli« obrazca »PONUDBA«. Na navedenem obrazcu mora biti priloženo tudi referenčno potrdilo.

	Način izpolnjevanja
	Predmeten pogoj lahko ponudnik izpolni samostojno ali skupaj s partnerjem.


	14. pogoj
	Ponudnik bo izvedel ustrezno usposabljanje na vozilu.

	Zahtevano dokazilo
	Ponudnik s podpisom in predložitvijo obrazca »Ponudba« potrjuje, da bo izvedel ustrezno usposabljanje na vozilu za uporabo in vzdrževanje vozila v kraju izdelave vozila v trajanju en delovni dan za najmanj 3 osebe v trajanju najmanj 1 delovni dan pri proizvajalcu. Prav tako bo ponudnik izvedel najmanj dvodnevno šolanje gasilcev pri naročniku.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali katerikoli izmed partnerjev posamično.


	15. pogoj
	Ponujeno vozilo mora biti tovarniško novo in v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika in standardom, ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji.

	Zahtevano dokazilo
	Razvidno iz celotne ponudbe in predložene dokumentacije, zahtevane v obrazcu »PONUDBA«.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.


	16. pogoj
	Ponudnik mora zagotavljati reden servis ponujenega vozila na območju Republike Slovenije. Ponudnik nudi servis za vozila še vsaj 15 let, ter zagotavlja rezervne dele še najmanj 15 let po dobavi vozila.

	Zahtevano dokazilo
	Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno izjavo, da zagotavlja reden servis ponujenega vozila na območju Republike Slovenije in da nudi servis za vozila še vsaj 15 let, ter zagotavlja rezervne dele še najmanj 15 let po dobavi vozila

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo katerikoli od partnerjev.


	17. pogoj
	Ponujeni dobavni roki so skladni z zahtevami naročnika. 

	Zahtevano dokazilo
	Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom v obrazcu »PONUDBA«.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.


	18. pogoj
	Ponudnik mora razpolagati z izjavami o varstvu pri delu, za ponujeno opremo, ki v skladu Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter drugimi podzakonskimi akti, potrebuje izjavo o varstvu pri delu.

	Zahtevano dokazilo
	Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom izjave v obrazcu »PONUDBA«. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi ocenjevanja ponudb od ponudnikov kadarkoli zahteva predložitev vseh zahtevanih izjav o varstvu pri delu. V kolikor ponudniki na naročnikovo zahtevo izjav ne predložijo, bo naročnik ponudbo izločil iz ocenjevanja.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.


	PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE

	V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed zahtevanih dokumentov, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo s katero potrdi izpolnjevanje postavljenega pogoja. Takšna izjava ponudnika, mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.


III. MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

	EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA

Kot najugodnejša bo izbrana ponudba, ki v seštevku naslednjih postavk (A in B) prejme največ točk:

A = »Ponujena cena« (max. 96 točk)

Št. točk na podlagi kriterija »Najnižja skupna ponujena cena v EUR z DDV« = najnižja skupna ponujena cena z DDV / ponudnikova skupna ponujena cena z DDV x  96 točk

B= »Standard kakovosti« (max. 4 točke)

Proizvajalec razpolaga z veljavnim standardom kakovosti ISO 9001 ali enakovrednim standardom kakovosti: ponudnik prejme 2 točki.

Proizvajalec razpolaga z veljavnim standardom kakovosti ISO 14001 ali enakovrednim standardom kakovosti: ponudnik prejme 2 točki.

Ponudniki kot dokazilo predložijo kopijo veljavnega standarda kakovosti s katerim razpolaga proizvajalec.

V primeru, da naročnik prejme več ponudb z enakim številom točk (zaokroženo na dve decimalni mesti natančno), bo izbral ponudbo, ki bo vsebovala najnižjo skupno ceno vozila z DDV.


IV. ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

	OBRAZCI, KI SO DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE

	1. izpolnjen obrazec OVOJNICA, nalepljen na kuverto

	2. obrazec PONUDBA  - izpolnjen in podpisan s strani vseh partnerjev na enem izvodu 

	3. obrazec VZOREC POGODBE, parafiran s strani vodilnega partnerja

	4. izpolnjen in podpisan obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA (v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalcem, morajo izjavo predložiti vsi nominirani podizvajalci).

	5. obrazec POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE za pravno osebo in vsako fizično osebo (samo v primeru, da ponudnik sam ne predloži potrdil)

	6. originalna podpisana bianco menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev

	OSTALI ZAHTEVANI DOKUMENTI

	7. Potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun ali ustrezen BON obrazec

	8. ustrezen BON obrazec ali drug enakovreden dokument, skladen s pravili BASEL II

	9. Tehnična dokumentacija v slovenščini:

· tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu;

· načrte razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem in desnem pogledu, pogledu  z zadnje strani vozila in pogledu odzgoraj;

· načrt (sliko) oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov,

· izračun teže vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje,, opreme in gasilnih sredstev, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi. Pri skupni teži vozila se upoštevajo vsa gasilna sredstva in  posadka vozila (6 gasilcev);

· fotografije tehničnih rešitev za nameščanje opreme v nadgradnjo (za večje, težje  in oblikovno zahtevnejše kose). 

	10. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, mora predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa (PARTNERSKA POGODBA).

	11. . Drugi dokumenti v primeru, kadar je s popravki razpisne dokumentacije, dodatnimi pojasnili ali popravki objave zahtevana dodatna dokumentacija.


PONUDBA

	JAVNO NAROČILO
	Javno naročilo za dobavo hidravlične avtolestve na tovornem vozilu; OP SI-HU 2007-2013, Projekt SI-HU REŠUJMO SKUPAJ

	NAROČNIK
	Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ul.2, 9000 Murska Sobota 
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2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

	"TEHNIČNE ZAHTEVE«



	Tehnične karakteristike: »hidravlične avtolestve na tovornem vozilu«
Količina: 1 vozilo

      SPLOŠNO

Osnovni namen vrtljive dvižne lestve naj bo  reševanje oseb iz nevarnih situacij na višini, uporablja pa se lahko tudi za gašenje na višini in za tehnične intervencije.

Izdelava lestve temelji na standardih:

• SIST EN 1846, 

• SIST EN 14043 in

• drugih standardih ter predpisih, ki zadevajo strojegradnjo. 

Upoštevane so smernice za površine za gasilce po standardu SIST DIN 14 090.

a.) Gasilsko podvozje s kabino

Motor:



min. EURO 5, dizel motor, z direktnim vbrizgom goriva,

turbo polnilec

Valji:



6 valjev, vrstni

Prostornina:


od 6300 do 6500 ccm

Max. zmogljivost:

cca 200 kW (+/- 5%)

Rezervoar goriva:

cca 200 litrov (+/- 5%)

Hlajenje:


Vodno

Napetost:


24 V 

Menjalnik:


Samodejni menjalnik z ustrezno razporeditvijo prestavnega razmerja

Odgon:



Po normah proizvajalca.

Število osi:


2
Pogon:



4 x 2, z blokado diferenciala
Blokada diferenciala:

Na pogonski osi

Kolesa:
Jeklena platišča, rezervno kolo, zaščita matic na prvem kolesu, gume cestni profil M+S po normah proizvajalca.

Zavore:
Avtomatski težnostni ventil za zavore na sprednji in zadnji osi, diskaste zavore na prvi in zadnji osi, ABS 3 kanalni - popolnoma avtomatski zavorni sistem, ogrevan sušilec zraka, pnevmatska motorna zavora, ročna zavora na zadnja kolesa;

Varnost:
 Varnostni pasovi, zračna vreča za voznika, EPS

Dodatna oprema:

· Dodatna oprema vozila naj ustreza slovenskim cestno prometnim predpisom 

· Na vozilu mora biti vgrajen priključek za polnjenje zraka in vzdrževanja kapacitete akumulatorjev  vozila in el. agregata preko zunanjega vira. Priklopi se morajo ob zagonu vozila samodejno izklopiti.

Kabina

Tip:
Dolžina cca 1600 mm posadka 1+2, dimenzije in oprema kabine, prilagojena 

glede na   podvozje in namembnost vozila. Serijska hidravlika za dvig kabine, električna stekla, zadnja stena kabine brez stekla, ogledalo spredaj, širokokotno vzvratno ogledalo na sovoznikovi strani, ogledalo za rampo, vzvratno ogledalo na sovoznikovi strani električno nastavljivo, nastavljiv volan po višini in globini. 

Sedeži:
Voznikov sedež pnevmatsko vzmeten. Sedeži sovoznikov oblečeni v blago prilagojeno barvi notranjosti kabine (skaj ali podobno), ki omogočajo enostavno čiščenje.

Armaturna plošča:
Opremljena kombinirana armatura z multifunkcijskim prikazovalnikom, tempomat, merilec delovnih ur, predpriprava za radio, pretvornik napetosti 24V/12V,  naprava z barvnim LCD monitorjem za vzvratno vožnjo ter opremljena z GPS napravo. Vozilo ne sme imeti tahografa.

Podrobnosti:

Kabina:

              Gasilska rdeča barva RAL 3000

Nadgradnja:
              Gasilska rdeča barva RAL 3000 ter okrasne črte bele barve (po predlogu naročnika)

Reš. naprava:
              Srebrno/sive barve (RAL 7035).

Okvir:


Po normah proizvajalca, priporočamo črno barvo

Platišča:

              Srebrne  barve

Odbijači:

Bela barva RAL 9005

Blatniki:

               Bela barva RAL 9005

Označbe:

Napisi in navodila za uporabo vozila in opreme morajo biti v  

                                          Slovenskem jeziku. Silhueta telefona in št. 112, na zadnji strani vozila, na   

                                          vratih kabine »logotip« PGD MURSKA SOBOTA (logotip dostavi naročnik).Na reševalni napravi (bočno levo in desno) napis v rdeči barvi »GASILCI MURSKA SOBOTA« ter logotipi EU (4 kom). Logotipe izbrani ponudnik uskladi s  kontaktno osebo naročnika pred dobavo.
Pritisk pnevmatik:
Naveden in označen nad kolesi v bari. 

Dokumentacija 
Vsa dokumentacija in priložena navodila morajo biti v slovenščini

Podvozje:

Dokumentacija od proizvajalca 




Navodila:

1 navodilo za uporabo




1 navodilo za mazanje




1 navodilo za vzdrževanje




1 servisna knjiga

Nadgradnja:

Navodila za uporabo v slovenščini

Navodila:

1 navodilo za servis in vzdrževanje v slovenščini




1 katalog za nadomestne dele v slovenščini

Dodatne zadeve:           Prva pomoč, opozorilna svetilka, osnovno orodje za podvozje, cev za polnjenje zračnic,     zagozde za kolesa, po dve vlečni očesi spredaj in zadaj, luči za vzvratno vožnjo na vzvratnih ogledalih.

b.) Nadgradnja

1. Osnovni tehnični podatki

Naprava za reševanje iz višin:

· Delovna višina min. 42 m

· Zmogljivost lestve; Celotni operativni čas, naj vključuje stabilizacijo vozila (maksimalen izteg podpor), premik košare iz voznega položaja do najvišje točke reševanja (maksimalna višina in maksimalen kot naklona) ne sme presegati 90 sekund.

· Napravo naj sestavljajo elementi  t.i. lestveniki po normah proizvajalca, izdelani iz visoko kakovostnega profilnega jekla

· Vrtenje neskončno

· Nosilnost reševalne košare (brez uporabe monitorja) minimalno 400 kg

· Nosilnost reševalne košare (pri uporabi monitorja) minimalno 200 kg

· Doseg (naklona) pod nivojem z maksimalno iztegnjeno roko, 5 m (+/- 5%)

· Dolžina pod nivojem z zadnjo upognjeno roko 22 m (+/- 10%)

· Na obeh straneh možnost regulacije širine podpiranja od 2,4 do cca 5,2 m (+/- 5%)

· Pretok monitorja na košari (pri tlaku 7 bar) cca 2.500 l/min, domet cca 55 m

· Transportna višina ( odvisno od podvozja ) maksimalno do 3,5 m

· Transportna dolžina( odvisno od podvozja ) maksimalno do 11,00 m

· Transportna širina do 2,50 m

· Skupna teža vozila ( odvisno od podvozja ) od 16 t do 18 t

Glavni nosilni 

elementi nadgradnje: Iz lahkih kovinskih materialov, pritrjeni na podvozje vozila.
Prostori, pritrdilci: Za vso gasilsko in reševalno opremo naj bodo izdelani ergonomično oblikovani prostori, nosilci in pritrdilci. Za vozniško kabino  na nadgradnji naj bo nameščen prostor v gabaritih kabine, v katerem bodo nameščeni večji kosi gasilske reševalne opreme. Prostori pod pohodno površino nadgradnje, pred in za zadnjo osjo, so ravno tako namenjeni nameščanju opreme. Za ta namen naj bodo na vsaki strani nameščeni po trije prostori. Vsi prostori naj bodo zaprti z roletami in osvetljeni z LED lučmi.
Rolete:
Iz aluminija, vodo prašno tesne in z ključavnico. Zunanje ročice za odpiranje  naj bodo čez celotno širino rolete, V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se opozorilo prikaže v vozniški kabini.

Podpiranje

Tip:
Z štirimi  hidravličnimi  podporniki kateri prenašajo silo podpiranja z vozila na podlago. Izhod podpornikov mora biti izveden pod nivojem šasije tako, da je možen enostaven prestop le teh in s čemer je omogočen prehod oseb neposredno ob samem vozilu. Sistem podpiranja naj bo podprt z računalniškim sistemom, z možnostjo enostranske nastavitve ter avtomatske nivelacije vozila.

Nadzor morebitnega posedanja vozila na terenu, naj bo zaradi večje varnosti izveden z dvojnim varovanjem. Osnovni nadzor se vrši na samih podpornikih – podpornem krožniku. Druga varnostna linija pa naj bo ločena od osnovnega nadzora. Izvedba po navodilih proizvajalca, vendar nameščena tako, da se postavi in aktivira ob sami postavitvi vozila v delovanje, brez dodatnih namestitev in vklopov. 

Širina podpiranja: Širina podpiranja naj bo minimalno od 2,4 m do maksimalno 5,2 m.

Podporni krožniki: Samonastavljivi iz kakovostnega materiala.

Podporniki :Iz kakovostnega materiala, označeni z varnostno odsevno barvo, opremljeni    z utripajočimi rumenimi lučmi, opremljeni z vsemi potrebnimi varnostnimi napravami.

Podložne plošče:
Štiri podložne plošče z ročicami, iz masivnega lesa za podlogo pri podpiranju in stabilizacijo naprave na mehkem in neravnem terenu.

Vodenje podpornikov:
Krmilna mesta naj bodo nameščena na zadnjem delu vozila (levo in desno), z vsemi potrebnimi instrumenti za vodenje in nadzor.

Lestev s pregibom:Lestev naj sestavljajo elementi  t.i. lestveniki po normah proizvajalca, izdelani iz visoko kakovostnega profilnega jekla za doseg reševalne višine min. 42 m. Barvanje naj bo izvedeno večplastno, izvajanje pri temperaturi min. 180⁰C, s postopkom kataforeze ali enakovrednim. Prvi del lestve mora biti pregiben. Omogočati mora  premagovanje raznih ovir kot so vrhovi streh, galerije, terase, električni in telefonski vodniki ter dovoljevati doseganje območij, ki so pod nivojem iztegnjene lestve. Posamezni lestveniki naj se ne raztezajo istočasno. Kot prvi naj se posebej izvleče zgornji lestvenik, nato pa vsi ostali.  Izravnavanje prečnikov med posameznimi lestveniki mora biti avtomatsko z ukazom. Prečniki morajo biti obloženi z proti drsno gumo in zaščiteni proti temperaturnim spremembam. Jeklenice nameščene stransko - podvojene. 

Med vožnjo mora biti lestev shranjena (zložena) v naslonu za lestev. V tem    primeru jo je mogoče le dvigniti, vsi drugi gibi so avtomatsko izklopljeni in so omogočeni šele, ko se lestev nahaja izven območja naslona. Med obratovanjem lestve naj se vsi gibi (dvigovanje, spuščanje, izteg, zlaganje in vrtenje) samodejno upočasnijo in zaustavijo, ko lestev doseže mejo proste postavitve ali skrajne omejitve. Če pride lestev v stik z oviro, se vsi gibi lestve takoj zaustavijo. Lestev mora nemoteno obratovati tudi ko je vozilo postavljeno v klancu s kabino obrnjeno v smeri vzpona v klanec, kot tudi v smeri spusta s klanca. Minimalen naklon delovanja, ki ga naprava omogoča za nemoteno delovanje je 10⁰. Ravno tako mora biti zagotovljeno nemoteno delovanje pri bočnem naklonu vozila, ki znaša min. 10⁰.

Na zadnjem lestveniku naj bo speljan fiksni cevovod za vodo, ki omogoča hitrejšo dobavo vode do porabnikov v košari. Priključek na spodnji in zgornji strani Storz 75. Cevovod  zaključen s slepo spojko in ventilom. Manjša bremena oziroma tovore naj bo mogoče dvigovati in prenašati s pomočjo očesa za dvigovanje, ki   se nahaja na vrhu prvega lestvenika. 

Na lestvi mora biti nameščen merilnik vetra, katerega podatki morajo biti prikazani na displeju.

Delovanje :
Lestev naj se dviguje in spušča s pomočjo dveh dvojno delujočih hidravličnih cilindrov, ki omogočata dvigovanje minimalno do kota 75 O in spuščanje do kota minimalno 17 O pod horizontalo. Cilindra morata zagotavljati popolno varnost pri spuščanju ali dviganju lestve. To pomeni, da pri morebitni okvari ali poškodbi enega od cilindrov, drugi zadrži lestev v želenem položaju. 
Vrtenje:
Neskončno vrtenje ne glede na kot dviga, razen v primeru geometričnih omejitev kot so vozniška kabina ipd.
Sistem za izravnavo:
Avtomatski - računalniško voden, hidravlično krmiljen sistem za izravnavanje mora delovati  pri vseh kotih dvigovanja. Vrednost izravnave min. 10o. Sistem mora zagotavljati, da so prečke lestve in glavni nadzorni prostor vedno v horizontalnem položaju. Pri polaganju lestve v naslon se izravnava zvezno odpravi, lestev se avtomatično nastavi nazaj v osnovni položaj. Sistem se mora tudi izklopiti preko glavnega nadzornega prostora in preko nadzorne plošče v košari.

Spominsko krmiljenje: Lestev mora biti opremljena s funkcijo spominskega krmiljenja, kar omogoča, da lestev s košaro potuje vedno po isti poti do zastavljenih točk.

Varnostni sistem:
Pri preobremenitvi lestvenika se mora vklopiti varnostni signal, delovni gibi lestve naj se  prekinejo, delovni gibi za zmanjšanje obremenitve  pa se naj samodejno vklopijo. 

Lestev mora imeti sistem za umiritev vertikalnega in horizontalnega nihanja, z aktivacijo v košari.

Osvetlitev : Na levi in desni strani nameščena po en halogenski žaromet 24V/ minimalno 70W. 

Reševalna košara: Reševalna košara naj bo nameščena na zadnji lestvenik. Izdelana naj bo pretežno iz aluminija, nekateri najbolj obremenjeni deli pa iz jekla. Izdelana mora biti  tako, da lahko nosi obremenitev (400 kg), prav tako stojna površina za vsaj tri osebe. Tla košare vedno v vodoravnem položaju pri vseh kotih dvigovanja. V transportnem položaju naj bodo poveznjena preko lestve. Košara se postavi v položaj za obratovanje ali v transportni položaj s pomočjo upravljalnih stikal na obeh nadzornih ploščah za podpiranje. Med košaro in zadnjim lestvenikom naj bo čim manjši - krajši povezovalni - pritrditveni element s čimer naj se zagotavlja enostaven in varen prehod.
Dostop v košaro  z dvojimi vrati spredaj in enimi vrati zadaj za prehod na lestvenik. Na košaro vgrajena zaščita pred naletom košare za vse smeri premikov. Sistem na košari naj v tem primeru dopušča le premike v nasprotni smeri naleta.

Po potrebi naj bo mogoče reševalno košaro tudi odstraniti, energijske in upravljalne vode pa razklopiti.

Tla košare prekrita s proti drsnimi aluminijastimi ploščami oziroma premazana s proti drsnim premazom.

Oprema košare:
1 x krmilna postaja, katere funkcije so enake glavnemu krmilnemu mestu




1 x govorna naprava med košaro in glavnim krmilnim mestom




1 x povezava z UKW postajo v kabini vozila (zvočnik +  mikrofon)




1 x vtičnica 400 V




2 x vtičnica 230 V




1 x vtičnica 24 V




1 x delovni reflektor 24V /70W snemljiv vrtljiv z nagibom




2 x snemalni točki na robu košare za reflektorje 1000 W

1 x integrirano vgrajen vodni monitor z elektro motorji,vodljiv iz košare ali iz glavnega krmilnega mesta 

1 x vodo praho tesna barvna kamera za spremljanje usmerjanja vodnega monitorja povezana na ekran glavnega krmilnega mesta

1 x snemljiv hitri navijak z gumi cevjo ø 25 mm, dolžine 25 m, z univerzalnim ročnikom. Pritrdišče se izvede na vrtljivem vencu lestvenika, ali v nadgradnji v enem od prostorov za opremo.

1 x el. vitla (snemljiva)z močjo dviganja cca 150 kg, dolžina jeklenice cca 45 m

1 x merilec vetra

Dodatna oprema košare:

· pritrdišče namestitve nosil (DIN) do teže 200 kg na trn (rob košare)

· pritrdišče za reflektorje na levi in desni strani košare

· pritrdišče za snemljivi reflektor

· zaščitne vodne šobe na sprednjem delu košare z zapiralnim ventilom

· zunanji robovi košare označeni z odsevajočimi trakovi (bel – rdeč)

· ostale potrebne armature, priključki in naprave po normah proizvajalca

· na košari morajo  biti vgrajeni 3 priključki za zrak , ki omogoča priklop reševalnih mask 
Diagnosticiranje na daljavo:

Lestev mora biti opremljena z GSM modulom, kateri omogoča diagnosticiranje napak elektronike na daljavo, to pomeni, da se poveže direktno s proizvajalčevo  24 urno tehnično službo.

Elektroagregat:

Agregat  naj bo nameščen na desni strani vrtljive plošče, ali na nadgradnji, za steno prvega prostora z opremo za kabino. Moč generatorja min, 11 KW- po standardu DIN 14 685, s start in stop funkcijo ter ustrezno zaščiten pred vremenskimi vplivi med transportom. Krmiljenje generatorja daljinsko z glavnega krmilnega mesta ali košare.

2.) Električna oprema vozila

Izvedba: Napetost 24 V

· 2 LED bloka z modrimi lučmi na strehi kabine

· zvočnik ter elektronski ojačevalec z 5. različnimi vrstami zvočnih signalov

· 4 zvočne sirene FANFARE  

· 4 LED modre  luči spredaj v maski vozila

· V sprednjih pozicijskih lučeh naj bosta zmontirani po ena bela utripajoča luč, ki deluje hkrati z modrimi utripajočimi LED lučmi

· VKLOP / IZKLOP naj bo za vse luči posamično

· 4 LED modre  luči v zadnjem delu nadgradnje

· 2 LED modre luči bočno na sredini vozila na (levi in desni strani)

· 2 luči za vzvratno vožnjo na ogledalih vozila

· 1 zvočni signal za vzvratno vožnjo

· samodejni vklop vseh smernih kazalcev pri vzvratni vožnji

· originalne zadnje luči (smerni kazalci, zavore,pozicijske luči, luč za meglo in vzvratno vožnjo)

· originalne luči za meglo (spredaj)

· stranske poziciske luči

· osvetljene  stopnice nadgradnje in delovne površine v LED lučeh
· delovna reflektorja na lestvi bočno levo – desno

· kamera za vzvratno vožnjo na zadnjem delu nadgradnje, barvni LCD monitor v kabini vozila

· parkirni senzorji na zadnjem delu vozila

· UKW postaja v kabini vozila v sistemu ZARE ( analogna digitalna modulacija), z možnostjo uporabe le te pri glavnem krmilnem mestu in v košari

· Prenosna svetilka LED                                                                                                          2 kom

· Svetilka ročna v EX izvedbi                                                                                                   2 kom

· Izpušna cev za elektro agregat kovinska rebrasta                                                                1 kom
· Električni podaljšek na kabelski ruleti 30 m 3 X 1,5  230V 16A                                             2 kom

-      Električni podaljšek na kabelski ruleti 30 m 5 X 2,5  400 V 16A                                           2 kom

c.)  Dimenzije in teža

Med osna razdalja:



cca.  5.700 mm (+/- 5%)

Največja hitrost:



               cca.  100  km/h (+/- 5%)

Dolžina z nadgradnjo:



do 11.000  mm

Višina vozila z nadgradnjo:


do   3.500  mm

Širina vozila:




cca  2.500  mm

Dovoljena skupna masa:


              do 18.000 kg

Dovoljena obremenitev sprednje osi:

po izračunu proizvajalca

Dovoljena obremenitev zadnje osi:

po izračunu proizvajalca

d.)  Gasilsko reševalna oprema

Reševalna oprema

Reševalna vrv ø 11 mm, dolžile 60 m (1x prostor)





            2 kom

Reševalna vrv ø 11 mm, dolžile 30 m (2x prostor)





              2 kom

Delovna vrv ø 10 mm, dolžine 30 m (2x prostor)






2 kom

Izolirni dihalni aparat z kompozitnim cilindrom v kabini vozila na sovoznikovih sedežih                    2 kom

Maske IDA v kabini vozila







   2 kom

Reševalna maska s podaljškom (1,5m)                                                                                         3 kom Gasilska reševalna motorna žaga (1x prostor)





 
 1 kom

Rezervna veriga za motorno žago                                                                                                      1 kom

Posoda za gorivo mazivo motorne žage (1x prostor)





                1 kom

Zaščita za delo z motorno žago,čelada-hlače (1x prostor)




                1 kom

Nosila (1x transportna koritasta in 1x zajemalna  lopatasta z opremo) z mehanizmom za 

pritrjevanje na košaro (dobavi ponudnik)





                1 kom

Nadtlačni prezračevalnik z el. pogonom in mehanizmom 

za pritrjevanje na košaro (dobavi ponudnik)
            



                1 kom

Plezalni komplet v vreči                                                                                                                      2  kom

Reševalna negorljiva ponjava po EN 1869 (160x200)                                                                       1  kom
Univerzalna opora za glavo                                                                                                                1  kom

Nosila zložlijva                                                                                                                                    1  kom

Nadstandardna prva pomoč v nahrbtniku                                                                                           1 kom

Oskrbovalna postaja (banka zraka) mora biti montirana na podest lestve na desni strani pred elektro agregatom. Ob postaji so pritrdišča za štiri jeklenke 6,8 lit. 300 bar , katere so med seboj povezane z oskrbovalno postajo. Od jeklenke do košare se mora vgraditi cev za zrak, z tremi hitrimi spojkami- priključki v košari za priključitev na pljučni avtomat maske.

Cevi ,armature in dodatki

Oporno koleno B (1x prostor)








1 kom

Tlačna cev B 30 m s spojko florescentno zelene barve (6x prostor)



2 kom

Tlačna cev B 20 m s spojko flurescentno zelene barve                                                                    2 kom

Tlačna cev C 15 m s spojko flurescentno rumene barve                                                                    4 kom

Tlačna cev D 15 m s spojko flurescentno rumene barve                                                                    3 kom                                                                                               

Razbremenilec tlaka B (1x pro stor)         
 



               1 kom

Razdelilec B-B2C                                                                                                                               1 kom

Prehodna spojka B/C                                                                                                                          2 kom

Prehodna spojka C/D                                                                                                                          2 kom

Turbo ročnik C                                                                                                                                    2 kom

Cevni pritrdilec                                                                                                                                    2 kom

Ključ za spojke ABC                                                                                                                           3 kom

Kavelj za odpiranje jaškov z verigo                                                                                                    2 kom

Hidrantni nasta vek 2B (1x prostor)






             1 kom

Kljuš za podzemni hidrant (1x prostor)







1 kom

Ključ za nadzemni hidrant                                                                                                                  1 kom

Univerzalni hidrantni ključ (1x prostor)







0 kom

Turbo ročnik D                                                                                                                                    2 kom

Sekira                                                                                                                                                 1 kom

Kramp                                                                                                                                                 1 kom

Lopata Štiharica                                                                                                                                 1 kom

Reševalno orodje                                                                                                                               2 kom

Petdelna kaseta z ročnim orodjem                                                                                                     1 kom

Gasilski kavelj dvodelni                                                                                                                      1 kom

Klešče za ščipanje betonskega železa                                                                                               1 kom

Lisičja električna žaga v kovčku                                                                                                          1 kom

Baterijska vrtalka v kovčku                                                                                                                 1 kom

Kotna brusilka v kovčku cca 2000W                                                                                                   1 kom

Posoda za rezervo gorivo z nastavkom 20lit.                                                                                      1 kom

Ročni gasilni aparat S6 kg na prah                                                                                                     1 kom

Ročni gasilni aparat BIOVERZAL                                                                                                       1 kom

Rebrasta izpušna cev za vozilo                                                                                                          1 kom

Bremenski trak                                                                                                                                    1 kom

Ročna UKV postaja z 12V polnilcem, za sistem ZARE (analogno-digitalna), postaje se naj nahajajo v kabini vozila                                                                                                                                         2 kom

 Mostiček cevni                                                                                                                                    2 kom
Sekira gasilska                                                                                                                                    2 kom

Sekira gozdarska                                                                                                                                1 kom

Žaga lokarica – ročna                                                                                                                          1 kom

Žaga lisičji rep                                                                                                                                     1 kom

Lopata navadna                                                                                                                                  1 kom
Vrv jeklena fi 16mm , 10 m                                                                                                                  1 kom

Prekrivalo za jaške , 750mmX750mm                                                                                                 2 kom

Gojak                                                                                                                                                   4 kom

Sredstva za razsvetljavo in signalizacijo 
Triopan z napisom GASILCI (2x prostor)







1 kom

Megafon                                                                                                                                             1 kom
Reflektor 1000 w (2x prostor)








2 kom

Brezrokavnik odsevni                                                                                                                         3 kom

Odsevni opozorilni trak , rdeče-bela barva vsaj 200m ali več                                                            1 kom

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:

· tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu;

· načrte razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem in desnem pogledu, pogledu  z zadnje strani vozila in pogledu odzgoraj;

· načrt (sliko) oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov,

· izračun teže vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje, opreme in gasilnih sredstev, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi. Pri skupni teži vozila se upoštevajo vsa gasilna sredstva in  posadka vozila (6 gasilcev);

· fotografije tehničnih rešitev za nameščanje opreme v nadgradnjo (za večje, težje  in oblikovno zahtevnejše kose). 

Skupna opomba: povsod kjer naročnik uporablja »cca.« in ni posebej navedeno drugače, navedeno omogoča, odstopanje + / - za največ 5% od zapisane vrednost.
II. SERVIS:

Ponudnik mora v ponujeni ceni vključiti tudi servis za nadgradnjo za dobo 10 let, ter poleg pregledov predpisanih s strani proizvajalca in zakonodajalca tudi vsa predpisana redna vzdrževalna dela, vključno s potrošnim materialom. 




3. PONUDBENI PREDRAČUN IN POGOJI IZVEDBE

	PONUDBEN PREDRAČUN

	Naziv postavke
	Cena v EUR brez DDV
	Vrednost DDV
	Cena v EUR z DDV

	I.Ponujena cena za dobavo NOVEGA vozila:

»hidravlična avtolestev na tovornem vozilu
	
	
	

	II. PONUJENA CENA SERVISOV ZA 10 LETNO OBDOBJE
	
	
	

	SKUPNA PONUJENA CENA (EUR)

	


	POGOJI IZVEDBE

	ROK DOBAVE
	Prevzem vozila: največ 12 mesecev od podpisa pogodbe

	KRAJ DOBAVE VOZILA
	Prevzem (prevzem celotnega vozila): na lokaciji naročnika po principu DDP naročnika (Incoterms 2010 - Delivery Duty Paid).

	PLAČILNI POGOJI
	ROK PLAČILA 30. dan po prejemu pravilno izstavljene fakture v višini končne skupne ponujene cene z DDV. Faktura se lahko izda po uspešno izvedenem končnem prevzemu.



	GARANCIJSKI ROK
	Garancijska doba za podvozje: najmanj 2 leti

Garancijska doba za nadgradnjo: najmanj 2 leti

Zagotavljanje servisa in rezervnih delov: najmanj 15 let po dobavi.

	PREVZEM NA SERVIS
	V roku 24 ur.

	ČAS ODPRAVE NAPAKE
	Za manjše napake, ki se na vozilu pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo napake 3 dni.

Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak.

	STALNOST CEN
	Cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe in  vključuje vse davke in prispevke, dostavo,…


5. PODATKI O PODIZVAJALCIH

V postopku javnega naročila nastopamo (ustrezno označiti oz. izpolniti):

 brez podizvajalcev
 s podizvajalci


V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, izpolni naslednjo tabelo: 

	Podatki o podizvajalcu

(naziv, polni naslov, matična št., davčna št., TRR)
	Vrsta, predmet in opis del oz. blaga, ki jih prevzame posamezen podizvajalec
	Količina
	Vrednost v EUR brez DDV
	Vrednost DDV
	Vrednost v EUR z DDV
	Rok izvedbe del

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


V primeru več podizvajalcev ponudnik tabelo kopira.

6. REFERENČNI POSLI – IZPOLNJEVANJE POGOJA ŠT. 13 NAVODIL ZA IZDELAVO PONUDBE

6.1

	DOBAVITELJ REFERENČNEGA VOZILA
	

	KONČNI UPORABNIK
	

	DATUM PREVZEMA REFERENČNEGA VOZILA
	

	TOVARNIŠKO NOVO VOZILO
	
 FORMCHECKBOX 
DA

 

 FORMCHECKBOX 
NE

	POGODBENA VREDNOST REFERENČNEGA VOZILA Z DDV
	

	ŠT. POGODBE
	

	VRSTA VOZILA Z OPISOM
	

	ODGOVORNA OSEBA NAROČNIKA, KI LAHKO POTRDI REFERENČNI POSEL
	Naziv:

Tel:

E-mail:

	ŽIG IN PODPIS NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA


	


6.2

	DOBAVITELJ REFERENČNEGA VOZILA
	

	KONČNI UPORABNIK
	

	DATUM PREVZEMA REFERENČNEGA VOZILA
	

	TOVARNIŠKO NOVO VOZILO
	
 FORMCHECKBOX 
DA

 

 FORMCHECKBOX 
NE

	POGODBENA VREDNOST REFERENČNEGA VOZILA Z DDV
	

	ŠT. POGODBE
	

	VRSTA VOZILA Z OPISOM
	

	ODGOVORNA OSEBA NAROČNIKA, KI LAHKO POTRDI REFERENČNI POSEL
	Naziv:

Tel:

E-mail:

	ŽIG IN PODPIS NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA


	


6.3

	DOBAVITELJ REFERENČNEGA VOZILA
	

	KONČNI UPORABNIK
	

	DATUM PREVZEMA REFERENČNEGA VOZILA
	

	TOVARNIŠKO NOVO VOZILO
	
 FORMCHECKBOX 
DA

 

 FORMCHECKBOX 
NE

	POGODBENA VREDNOST REFERENČNEGA VOZILA Z DDV
	

	ŠT. POGODBE
	

	VRSTA VOZILA Z OPISOM
	

	ODGOVORNA OSEBA NAROČNIKA, KI LAHKO POTRDI REFERENČNI POSEL
	Naziv:

Tel:

E-mail:

	ŽIG IN PODPIS NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA


	


Ponudnik: __________________
7. IZJAVA

Izjavljamo:

1. da smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi dopolnitvami, se z vsebino strinjamo ter jo kot tako sprejemamo;

2. da soglašamo s tem, da naročnik z nami ne sklene pogodbe, v kolikor ne bomo predložili vseh zahtevanih zavarovanj posla;

3. da se naša ponudba izloči kot nepravilna, če bomo kot ponudnik ali partner v predmetnem postopku javnega naročila sodelovali tudi v drugih ponudbah;

4. da za resničnost podatkov prevzemamo materialno in kazensko odgovornost;

5. da pooblaščamo vodilnega partnerja za podpis ponudbe, sklenitev pogodbe, ter za sprejemanje obveznosti, navodil in plačil od naročnika;

6. da ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;

7. da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;

8. da na dan roka za oddajo ponudb:

- nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo;

- nismo v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo;

- nismo v postopku prisilnega prenehanja;

- zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega pre­nehanja, o katerem sodišče še ni odločilo;

- z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovne dejavnosti ali da ni v katerem koli podobnem položaju;

- nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

- da nam naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;

- da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

9. da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;

10. da nam ni bila izrečena stranska kazen na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja;

11. da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – ZintPK-UPB2);

12. da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena  ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS;

13. da pri ponudniku niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu;

14. da imamo poravnane vse obveznosti do vseh dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja;

15. da bomo izvedli ustrezno usposabljanje pri naročniku;

16. da je ponujeno vozilo tovarniško novo, izdelano v EU in v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika in standardom, ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji;

17. da nudimo servis za vozila na območju RS še vsaj 15 let, ter zagotavlja rezervne dele še najmanj 15 let po dobavi vozila;

18. da razpolagamo z izjavami o varstvu pri delu, za ponujeno opremo, ki v skladu Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter drugimi podzakonskimi akti, potrebuje izjavo o varstvu pri delu;

19. da izpolnjujemo vse predpisane pogoje za sodelovanje iz obrazca NAVODILA razpisne dokumentacije;

20. da so ponujeni dobavni roki skladno z zahtevami naročnika;

21. da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev;

22. da razpolagamo s pooblastili naročniku za pridobitev osebnih podatkov, izdanih  s strani oseb, ki so prijavljene v tem poslu in smo jih za potrebe  preverjanja resničnosti podatkov in izvedbe tega posla pripravljeni izročiti naročniku;

23. da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila, dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev za priznanje sposobnosti ali dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;

24. da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:

· svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe

25. da je veljavnost naše ponudbe 90 dni od roka za oddajo ponudb;

26. da bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo.
	PONUDNIK
	PODPIS

	Vodilni partner: 

Naziv podpisnika: 


	

	Partner 1:

Naziv podpisnika:
	

	Partner 2:

Naziv podpisnika:
	


(ponudniki v primeru več partnerjev v tabelo ustrezno dodajo nove vrstice)

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

	NAROČNIK
	Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ul.2, 9000 Murska Sobota

	IME POSLA
	Javno naročilo za dobavo hidravlične avtolestve na tovornem vozilu; OP SI-HU 2007-2013; Projekti SI-HU CILJ REŠUJMO SKUPAJ


Zaradi hitrejše izvedbe postopka je zaželeno, da ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik v ponudbi predložijo potrdila iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, ki ne predložijo potrdil iz kazenske evidence, morajo na tem obrazcu predložiti pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence, na podlagi katerega bo naročnik lahko preveril, ali ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
Pooblastilo je potrebno podati ločeno za ponudnika in za vsakega njegovega zakonitega zastopnika. Če je zakonitih zastopnikov več, se pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb ustrezno prekopira glede na število zakonitih zastopnikov. 




POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

	JAVNO NAROČILO

	NAROČNIK
	Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ul.2, 9000 Murska Sobota

	IME POSLA
	Javno naročilo za dobavo hidravlične avtolestve na tovornem vozilu; OP SI-HU 2007-2013; Projekti SI-HU CILJ REŠUJMO SKUPAJ

	PODATKI O PRAVNI OSEBI – PONUDNIKU 

	POLNO IME OZ. NAZIV PONUDNIKA
	

	SEDEŽ PONUDNIKA
	

	OBČINA SEDEŽA PONUDNIKA
	

	ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER (ŠT. VLOŽKA)
	

	MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA
	

	NAMEN IZDAJE POTRDILA
	PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV V POSTOPKU ODDAJE ZGORAJ NAVEDENEGA JAVNEGA NAROČILA


Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

Pooblastitelj:




V/na ________________, dne __________








Ime in priimek:








Podpis in žig:
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

	JAVNO NAROČILO

	NAROČNIK
	Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ul.2, 9000 Murska Sobota

	IME POSLA
	Javno naročilo za dobavo hidravlične avtolestve na tovornem vozilu; OP SI-HU 2007-2013; Projekti SI-HU CILJ REŠUJMO SKUPAJ

	PODATKI O FIZIČNI OSEBI – ZAKONITEM ZASTOPNIKU

	IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA
	

	EMŠO
	

	DATUM ROJSTVA
	

	KRAJ ROJSTVA
	

	OBČINA ROJSTVA
	

	DRŽAVA ROJSTVA
	

	STALNO/ZAČASNO BIVALIŠČA
	ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA
	
	POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA
	

	DRŽAVLJANSTVO
	

	DEKLIŠKI PRIIMEK
	

	NAMEN IZDAJE POTRDILA
	PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV V POSTOPKU ODDAJE ZGORAJ NAVEDENEGA JAVNEGA NAROČILA 


Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje.

Pooblastitelj:




V/na ________________, dne __________








Ime in priimek:








Podpis in žig:
IZJAVA PODIZVAJALCA
	Naročnik
	Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota

	Javno naročilo
	Javno naročilo za dobavo hidravlične avtolestve na tovornem vozilu; OP SI-HU 2007-2013; Projekti SI-HU CILJ REŠUJMO SKUPAJ

	Podizvajalec
	

	Polni naslov
	

	Matična št.
	

	Davčna št.
	


Izjavljamo, da na dan oddaje ponudbe:

-  nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo;

- nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo;

- da nismo v postopku prisilnega prenehanja

- da zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega pre­nehanja, o katerem sodišče še ni odločilo

- da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da nismo opustili poslovne dejavnosti ali nismo v katerem koli podobnem položaju;

- da nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem;

- da nam naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;

- da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;

- da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

Hkrati izjavljamo, da pri podizvajalcu niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
Hkrati izjavljamo, da bomo v postopku javnega naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

	Podatki o podizvajalcu

(naziv, polni naslov, matična št., davčna št., TRR)
	Vrsta, predmet in opis del, ki jih prevzame posamezen podizvajalec
	Količina
	Vrednost v EUR brez DDV
	Vrednost DDV
	Vrednost v EUR z DDV
	Rok izvedbe del

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tabelo mora izpolniti samo podizvajalec, ki glede na razmerje s ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Podizvajalec, ki teh kriterijev ne izpolnjuje, tabele ne izpolnjuje, ne glede na to, ali bo prevzeta dela oddal v nadaljnje podizvajanje. V primeru več podizvajalcev ponudnik doda vrstice ali tabelo kopira. Vsak izmed v tej tabeli navedenih podizvajalcev predloži podpisan obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA, pri čemer mu ni treba navajati s katerimi podizvajalci bo sodeloval (tabelo na strani 2 tega obrazca pusti prazno).

	Zastopnik podizvajalca
	

	Podpis
	

	Datum
	


MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV
Izvajalec:

 (firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec izvajalca:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam ___________________________________________________, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za Javno naročilo za dobavo hidravlične avtolestve na tovornem vozilu; OP SI-HU 2007-2013; Projekti SI-HU CILJ REŠUJMO SKUPAJ v primeru odstopa od ponudbe brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ___________ EUR. Izvajalec se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.
Menični znesek se nakaže na račun _________________________________ odprt pri ______________. Izvajalec izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. 

Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika _______________________________________________, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. 

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. 

To menično pooblastilo je veljavno do _________.

Datum:  






Podpis in žig:

_________________




___________________

BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke:

     
Kraj in datum:     
Upravičenec (naročnik javnega naročila):

     
Garancija št.      
V skladu s pogodbo       (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem in izvajalcem       za posel       v vrednosti       EUR, je izvajalec obvezan opraviti:

1.      
v skupni vrednosti       EUR (z besedo      ), v roku       (datum, dni, mesecev) v količini in kakovosti, opredeljeni v navedeni pogodbi.

Na zahtevo upravičenca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca (prodajalca) plačali       EUR, če boste zatrjevali, da izvajalec (prodajalec) svoje pogodbene obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v zgoraj navedeni pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvajalec tudi delno ne izpolni pogodbenih določb.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št.      /     .

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do      . Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu (prodajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko izvajalec (prodajalec) in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.

Banka

(žig in podpis)

BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke:

     
Kraj in datum:     
Upravičenec (naročnik javnega naročila):

     
Garancija št.      
V skladu s pogodbo       (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem in izvajalcem (prodajalcem)      za posel       v vrednosti       EUR, je izvajalec dolžan po opravljenem prevzemu v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca (prodajalca) plačali znesek

      EUR, če boste zatrjevali, da izvajalec (prodajalec) v garancijskem roku ni izpolnil svojih garancijskih obveznosti v celoti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št.      /     .

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do      . Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec (prodajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.

Banka

(Žig in podpis)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




VLOŽIŠČE





MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA





Kardoševa ulica 2


9000 Murska Sobota





PONUDNIK:

















NE ODPIRAJ 


– 


PONDUBA ZA  - Javno naročilo za dobavo hidravlične avtolestve na tovornem vozilu








� Skupna ponujena cena je podana po principu DDP naročnika (Incoterms 2010 - Delivery Duty Paid) in vključuje vse davke in prispevke. Skupna ponujena cena se izračuna tako, da se od seštevka postavke I. in postavke II.  odšteje postavka III.
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