SANACIJE OBČINSKIH CEST V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA (2014)


A) LOKALNE CESTE


1) LC 500 015 (Bakovska cesta)

1. Zavarovanje prometa med gradnjo

            pavšal


2. Saniranje mrežastih razpok – saniranje asfaltnih slojev 
Postavka zajema: rezkanje mrežastih razpok, v povprečni deb. 8 cm, 
z nakladanjem in odvozom odvečnega materiala na deponijo izvajalca 
do 5 km, sanacijo podlage z dosutjem rezkanega materiala v povprečni 
količini  0,050 m3/m2, z utrjevanjem do potrebne zbitosti za cestno gradnjo, 
obrizg stikov z bitumensko emulzijo ter asfaltiranje v  izvedbi 5+3.

        m 2    317,30    

	6,00 x 1,00 = 6,00
	2,50 x 3,50 = 8,75
	1,20 x 0,40 = 0,48

	8,10 x 1,20 = 9,72
	5,00 x 1,00 = 5,00
	1,60 x 1,00 = 1,60

	10,50 x 1,10 = 11,55
	2,90 x 1,70 = 4,93 
	5,00 x 1,00 = 5,00

	2,70 x 0,80 = 2,16
	10,70 x 0,60 = 6,42
	18,70 x 1,00 = 18,70

	2,00 x 1,10 =2,20
	3,00 x 0,60 = 1,80
	10,20 x 1,10 = 11,22

	3,00 x 0,50 = 1,50
	31,00 x 1,00 = 31,00
	1,50 x 1,00 = 1,50

	1,00 x 2,00 = 2,00
	30,50 x 0,90 = 27,45
	11,90 x 0,80 = 9,52

	7,50 x 1,00 = 7,50
	4,50 x 0,80 = 3.60
	28,00 x 1,00 = 28,00

	4,00 x 2,10 = 8,40
	16,20 x 1,10 = 17,82
	45,00 x 1,00 = 45,00

	11,60 x 2,80 = 32,48
	6,00 x 1,00 = 6,00
	

	SKUPAJ
	317,30 m 2




	SKUPAJ LC 500 015 (Bakovska cesta)(brez DDV):
	

	DDV (22 %)
	

	SKUPAJ z DDV:
	






2) LC 269 071 (Noršinska cesta)

1. Zavarovanje prometa med gradnjo

            pavšal


2. Saniranje mrežastih razpok – saniranje asfaltnih slojev 
Postavka zajema: rezkanje mrežastih razpok, v povprečni deb. 8 cm, 
z nakladanjem in odvozom odvečnega materiala na deponijo izvajalca 
do 5 km, sanacijo podlage z dosutjem rezkanega materiala v povprečni 
količini  0,050 m3/m2, z utrjevanjem do potrebne zbitosti za cestno gradnjo, 
obrizg stikov z bitumensko emulzijo ter asfaltiranje v  izvedbi 5+3.
Opomba: Tam, kjer se sanira rob cestišča se asfaltni rezkanec
uporabi za dosip bankin (sama ureditev bankin je zajeta v posebni 
postavki) 

        m 2    818,11 x 35% = 286,30 m2

	22,10 x 0,70 = 15,47
	33,50 x 1,50 = 50,25
	6,00 x 0,90 = 5,40

	7,40 x 1,00 = 7,40
	90,50 x 1,10 = 99,55
	24,00 x 1,20 = 28,80

	24,60 x 1,00 = 24,60
	13,50 x 1,30 = 17,55
	15,00 x 1,10 =16,50

	27,40 x 0,90 = 24,66
	20,60 x 1,10 = 22,60
	18,00 x 1,10 = 19,80

	18,20 x 0,80 = 14,56
	13,40 x 1,20 = 16,08
	24,00 x 1,20 = 28,80

	6,70 x 1,30 = 86,71
	62,00 x 1,10 = 68,20
	12,70 x 1,20 = 15,24

	51,70 x 1,00 = 51,70
	33,20 x 1,10 = 36,52
	7,00 x 1,10 = 7,70

	34,30 x 0,80 = 27,44
	9,00 x 1,00 = 9,00
	10,00 x 1,20 = 12,00

	20,60 x 0,90 = 18,54
	13,00 x 0,80 = 10,40
	29,00 x 1,20 = 34,80

	28,00 x 1,20 0 33,60
	18,70 x 1,20 = 22,44
	13,00 x 1,30 = 16,90

	34,80 x 0,80 = 27,84
	6,60 x 1,70 = 11,22
	20,00 x 1,20 = 24,00

	19,00 x 1,10 = 20,90
	34,00 x 1,20 = 40,80
	21,00 x 1,00 = 21,00

	78,40 x 1,60 = 139,84
	27,00 x 1,10 = 29,70
	5,00 x 0,90 = 4,50

	44,00 x 1,30 = 5,72 
	3,00 x 1,00 = 3,00
	

	SKUPAJ:
	1.168,73 m2

	Od tega v letu 2013 izvedeno
	350,62 m2

	Ostane za izvedbo v 2014 
	818,11 m2

	Razpisano v 2014 = 818,11 x 35% = 286,30 m2
	286,30 m2





3. Dosipanje bankin  z rezkanim materialom (asfaltom iz post. 2 ), 
v povprečni  širini 0,50 m in debelini 3 cm, vključno z utrditvijo
(valjanjem)

                         m  1      864,50 x 35 % = 302,60
                                      (1.235,00 – 370,50) x 35 % = 302,60)


	SKUPAJ LC 269 071 (Noršinska cesta) (brez DDV):
	

	DDV (22 %)
	

	SKUPAJ z DDV:
	






3) LC 269 142 (cesta do pokopališča za naselje Kupšinci)

1. Zavarovanje prometa med gradnjo

            pavšal


2. Saniranje mrežastih razpok – saniranje asfaltnega sloja in podlage
Postavka zajema: rezkanje mrežastih razpok, v povprečni deb. 6 cm, 
z nakladanjem in odvozom odvečnega materiala na deponijo izvajalca 
do 5 km, sanacijo podlage z dosutjem rezkanega materiala v povprečni 
količini  0,050 m3/m2, z utrjevanjem do potrebne zbitosti za cestno 
gradnjo, obrizg stikov z bitumensko emulzijo ter asfaltiranje v 
izvedbi BNOS 0 -16, v deb. 6 cm 
Opomba: Tam, kjer se sanira rob cestišča se asfaltni rezkanec
uporabi za dosip bankin (sama ureditev bankin je zajeta v posebni 
postavki)

        m 2    303,30

	293,00 x 4,50 x 23% 
	303,30 m2

	SKUPAJ
	303,30 m2




3. Dosipanje bankin  s frezanim materialom (asfaltom iz post. 2), 
v povprečni  širini 0,50 m in debelini 3 cm, vključno z utrditvijo
(valjanjem)

                         m  1      121,00 
                                      (40% od 303,30 = 121,00 m1)


	SKUPAJ LC 269 142 (cesta do pokopališča za naselje Kupšinci)
 (brez DDV):
	

	DDV (22 %)
	

	SKUPAJ z DDV:
	




	REKAPITULACIJA LOKALNE CESTE (€)

	1) LC 500 015 (Bakovska cesta)
	

	2) LC 269 071 (Noršinska cesta)
	

	3) LC 269 142 (cesta do pokopališča za naselje Kupšinci))
	

	                          SKUPAJ (z DDV)
	






B) MESTNE ULICE

1) JP 769 131(Ledavsko naselje)

1. Zavarovanje prometa med gradnjo

            pavšal


2. Saniranje mrežastih razpok - zaključnega asfaltnega sloja.
Postavka zajema: rezkanje površinskih mrežastih razpok, v
povprečni deb. 4 cm, z nakladanjem in odvozom odvečnega
materiala na deponijo izvajalca do 5 km, čiščenje in obrizg podlage 
z bitumensko emulzijo ter asfaltiranje z AB 0-8, v deb. 4 cm
Opomba: Tam, kjer se sanira rob cestišča se asfaltni rezkanec
uporabi za dosip bankin (sama ureditev bankin je zajeta v posebni 
postavki) 

        m 2     110,40
                    (4% od skupne površine ( cca 2.760 m2) cest v Ledavskem
                    naselju)   


3. Saniranje mrežastih razpok – saniranje asfaltnih slojev in podlage
Postavka zajema: rezkanje mrežastih razpok, v povprečni deb. 8 cm, 
z nakladanjem in odvozom odvečnega materiala na deponijo izvajalca 
do 5 km, sanacijo podlage z dosutjem rezkanega materiala v povprečni 
količini 0,050 m3/m2, z utrjevanjem do potrebne zbitosti za cestno gradnjo, 
obrizg stikov z bitumensko emulzijo ter asfaltiranje v izvedbi 5+3

        m 2       9,90 

	1,80 x 5,50 m = 9,90 m2

	SKUPAJ: 9,90 m2




4. Dosipanje bankin  s frezanim materialom (asfaltom iz post. 2), 
v povprečni  širini 0,50 m in debelini 3 cm, vključno z utrditvijo
(valjanjem)

                         m  1      5,50 
                                    

	JP 769 131 (Ledavsko naselje) (brez DDV):
	

	DDV (22 %)
	

	SKUPAJ z DDV:
	






2) LK 269 611 (Ulica Plese)

1. Zavarovanje prometa med gradnjo

            pavšal


2. Saniranje mrežastih razpok - zaključnega asfaltnega sloja.
Postavka zajema: rezkanje površinskih mrežastih razpok, v
povprečni deb. 4 cm, z nakladanjem in odvozom odvečnega
materiala na deponijo izvajalca do 5 km, čiščenje in obrizg podlage 
z bitumensko emulzijo ter asfaltiranje z AB 0-8, v deb. 4 cm

        m 2    602,32 x 33 % = 198,80 m2

	0,70 x 2,00 = 1,40
	23,50 x 1,00 = 23,50
	6,00 x 0,80 = 4,80

	11,00 x 1,60 = 17,60
	3,50 x 0,50 = 1,75
	10,50 x 0,80 = 8,40

	1,00 x 0,50 = 0,50
	2,60 x 0,80 = 2,08
	8,00 x 1,80 = 14,40

	5,00 x 4,00 = 20,00
	1,20 x 0,60 = 0,72
	6,00 x 0,60 = 3,60

	5,00 x 1,60 = 8,00
	5,50 x 0,90 = 4,95
	2,40 x 3,60 = 8,64

	0,60 x 0,60 = 0,36
	7,50 x 1,60 = 12,00
	7,40 x 3,80 = 28,12

	15,00 x 1,40 = 21,00
	5,00 x 0,60 = 3,00
	4,50 x 3,20 = 14,40

	3,70 x 1,30 = 4,81
	8,00 x 2,50 = 20,00
	2,00 x 4,10 = 8,20

	0,80 x 1,30 = 1,04
	1,00 x 4,50 = 4,50
	15,80 x 1,50 = 23,70

	3,50 x 0,60 = 2,10
	6,20 x 1,80 = 11,16
	4,20 x 1,00 = 4,20

	3,80 x 0,70 = 2,66
	4,70 x 3,40 = 15, 98
	12,50 x 0,60 = 7,50

	1,00 x 1,00 = 1,00
	10,00 x 0,50 = 5,00
	13,00 x 0,50 = 6,50

	48,00 x 0,80 = 6,72
	0,60 x 3,50 = 2,10
	6,00 x 0,50 = 3,00

	1,90 x 5,30 = 10,07
	5,00 x 0,50 = 2,00
	10,50 x 0,50 = 5,25

	3,50 x 1,50 = 5,25
	1,80 x 1,40 = 5,52
	8,00 x 0,60 = 4,80

	11,50 x 0,90 = 10,35
	10,00 x 060 = 6,00
	5,50 x 1,50 = 8,25

	5,50 x 0,80 = 4,40
	13,00 x 2,10 = 27,30
	5,60 x 0,50 = 2,80

	11,00 x 0,80 = 8,80
	3,90 x 3,30 = 12,87
	6,60 x 1,30 = 8,58

	3,00 x 0,80 = 2,40 
	37,00 x 0,70 = 25,90
	3,30 x 3,20 = 10,56

	4,00 x 0,70 = 2,80
	0,60 x 0,90 =  0,54
	5,50 x 0,40 = 2,20

	6,00 x 1,30 = 7,80
	0,90 x 3,00 = 2,70
	3,80 x 6,20 = 23,56

	10,30 x 1,40 = 14,42
	13,60 x 0,70 = 9,52
	2,20 x 1,50 = 3,30

	1,00 x 0,80 = 8,80
	3,80 x 0,60 = 2,28
	5,00 x 0,80 = 4,64

	10,00 x 0,70 = 7,00
	0,80 x 0,70 = 0,56
	10,00 x 3,50 = 35,00

	5,30 x 0,60 = 3,18
	2,00 x 0,50 = 1,00
	1,50 x 11,00 = 16,50

	9,00 x 0,40 = 3,60
	5,00 x 0,60 = 3,00
	8,00 x 1,00 = 8,00

	1,00 x 2,20 = 2,20
	3,40 x 0,80 = 2,72
	

	7,00 x 0,50 = 3,50
	9,50 x 1,10 = 10,45
	

	SKUPAJ:
	602,32  m2

	Razpisano v 2014: 602,32 x 33% 
	198,80 m2




	SKUPAJ  LK 269 611 (Ulica Plese)
(brez DDV):
	

	DDV (22 %)
	

	SKUPAJ z DDV:
	




	REKAPITULACIJA MESTNE ULICE (€)

	1) JP 769 131 (Ledavsko naselje)
	

	2) LK 269 611 (Ulica Plese)
	

	                          SKUPAJ (z DDV)
	





C) JAVNE POTI

1) JP 770 251 (Veščica – Črnske meje) - obvoznica za tov. promet

1. Zavarovanje prometa med gradnjo

            pavšal


2. Saniranje mrežastih razpok.
Postavka zajema: rezkanje mrežastih razpok, v povprečni deb. 6 cm, 
z nakladanjem in odvozom odvečnega materiala na deponijo izvajalca 
do 5 km, sanacijo podlage z dosutjem rezkanega materiala v povprečni 
količini 0,050 m3/m2,  z utrjevanjem do potrebne zbitosti za cestno 
gradnjo, obrizg stikov z bitumensko emulzijo ter asfaltiranje v 
izvedbi BNOS 0 -16, v deb. 6 cm
Opomba: Tam, kjer se sanira rob cestišča se asfaltni rezkanec
uporabi za dosip bankin (sama ureditev bankin je zajeta v posebni 
postavki)

        m 2       786,97 x 35% = 275,40

	23,10 x 1,80 = 41,58
	10,70 x 3,40 = 36,38
	30,80 x 1,70 = 52,36

	2,20 x 2,50 = 5,50
	8,30 x 1,60 = 13,28
	9,50 x 1,40 = 13,30

	28,00 x 2,00 = 56,00
	4,40 x 1,50 = 6,60
	4,70 x 2,10 = 9,87

	13,20 x 2,00 = 26,40
	9,90 x 1,60 = 15,84
	51,00 x 1,40 = 71,40

	21,30 x 5,90 = 125,67
	29,00 x 1,20 = 34,80
	5,20 x 1,60 = 8,32

	24,40 x 2,50 = 61,00
	9,10 x 1,40 = 12,74
	18,80 x 1,40 = 26,32

	14,00 x 1,20 = 16,80
	19,00 x 1,70 = 32,30
	10,50 x 1,10 = 11,55

	29,30 x 1,50 = 43,95
	4,40 x 1,60 = 7,04
	4,80 x 1,40 = 6,72

	17,00 x 1,70 = 28,90
	10,20 x 1,50 = 15,30
	15,40 x 1,70 = 26,18

	14,40 x 1,60 = 23,04
	13,40 x 1,70 = 22,78
	5,60 x 4,70 = 26,32

	40,50 x 1,70 = 68,85
	7,70 x 1,30 = 9,36
	3,90 x 3,10 = 12,09

	17,70 x 1,60 = 28,32
	34.90 x 1,40 = 48,86
	49,30 x 1,60 = 78,88

	SKUPAJ:
	1.124,24 m2

	Od tega v letu 2013 izvedeno
	337,27 m2

	Ostane za izvedbo v 2014 
	786,97 m2

	Razpisano v 2014 = 786,97 x 35% = 275,40 m2
	275,40 m2





3. Dosipanje bankin  s frezanim materialom (asfaltom iz post. 2 in 3), 
v povprečni  širini 0,50 m in debelini 3 cm, vključno z utrditvijo
(valjanjem)

                         m  1      603.40 x 35 % = 211,20


	JP 770 251 (Veščica – Črnske meje) (brez DDV):
	

	DDV (22 %)
	

	SKUPAJ z DDV:
	






2) SANIRANJE JAVNIH POTI (JP) (v naselju Rakičan)

1. Zavarovanje prometa med gradnjo

            pavšal


2. Saniranje mrežastih razpok - zaključnega asfaltnega sloja.
Postavka zajema: rezkanje površinskih mrežastih razpok, v
povprečni deb. 4 cm, z nakladanjem in odvozom odvečnega
materiala na deponijo izvajalca do 5 km, čiščenje in obrizg podlage 
z bitumensko emulzijo ter asfaltiranje z AB 0-8, v deb. 4 cm,
ocenjena skupna površina 120,00 m2

        m 2     120,00


3. Saniranje mrežastih razpok – saniranje asfaltnih slojev in podlage
Postavka zajema: rezkanje mrežastih razpok, v povprečni deb. 8 cm, 
z nakladanjem in odvozom odvečnega materiala na deponijo izvajalca 
do 5 km, sanacijo podlage z dosutjem rezkanega materiala v povprečni 
količini 0,050 m3/m2, z utrjevanjem do potrebne zbitosti za cestno gradnjo, 
obrizg stikov z bitumensko emulzijo ter asfaltiranje v izvedbi 5+3, 
ocenjena skupna površina 70,00 m2


        m 2       70,00 

4. Dosipanje bankin  s frezanim materialom (asfaltom iz post. 2), 
v povprečni  širini 0,50 m in debelini 3 cm, vključno z utrditvijo
(valjanjem), na ocenjeni dolžini 76 m

                         m  1      76,00 


	SANIRANJE JAVNIH POTI (JP) (v naselju Rakičan)
(brez DDV):
	

	DDV (22 %)
	

	SKUPAJ z DDV:
	6.150,00






	REKAPITULACIJA JAVNE POTI (€)

	1) JP 770 251 (Veščica – Črnske meje)
	

	2) SANIRANJE JAVNIH POTI (JP) (v naselju Rakičan)
	

	                          SKUPAJ (z DDV)
	






	SKUPNA REKAPITULACIJA (VSE CESTE) (€)

	A) LOKALNE CESTE
	

	B) MESTNE ULICE
	

	C)     JAVNE POTI
	

	                          SKUPAJ (z DDV)
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