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	POPIS DEL SANACIJE RIBNIKA  Z ZAMENJAVO FOLIJE
	
	
	
	
	

	1.
	Odstranitev rib iz ribnika

	komplet
	1
	
	
	 

	2.
	Črpanje vode iz ribnika z mulno črpalko.
	m3
	1800
	
	
	 

	3.
	Čiščenje ribnika (plastiko, steklovino in drugo z dna)
	komplet
	1
	
	
	 

	4.
	Odstranitev večjega dela rastlin (trstike) iz ribnika, strojno in ročno.
	komplet
	1
	
	
	 

	5.
	Odstranitev ter ponovna namestitev kompresorjev za zrak ter vodometa z inštalacijo.
	komplet
	1
	
	
	 

	6.
	Odstranitev mulja in kamenja iz ribnika s strojem Amphimaster z odvozom na deponijo (cca.:350m3), 
	komplet
	1
	
	
	 

	7.
	Zamenjava kompletne folije, cca.: 2.500 m2, skupaj z odstranjevanjem  pragov 
	komplet
	1
	
	
	 

	8.
	Sanacija brežine ribnika z mrežami in navozom kamnov (obseg ribnika 161m x 3m širine)
- zaščitna mreža 966 m2 

- gramoz 16-32mm,

  50 m3

- dodatni impr. koli  

  cca.:140kom

- prevozi

- delo 
	komplet
	1
	
	
	 

	9.
	Ponovno polnjenje ribnika z vodo.
	m3
	1800
	
	
	 

	10.
	Strošek kanalščine (prečrpana voda iz ribnika v kanalizacijo).
	m3
	1800
	
	
	 

	11.
	Sanacija poti okrog ribnika ter zelenic po končanih delih v prvotno stanje.
· dobava lesenih desk za podlaganje rovokopača in tovornih vozil,

· dobava in nasip zemlje z sejanjem trave,

· ureditev vseh potk okrog ribnika.
	komplet
	1
	
	
	 

	12.
	Izdelava  meteorne kanalizacije za dotok in odtok vode v in z vodne površine, v skupni dolžini 65 m. 

Postavka zajema   izkop, širine 40 cm, globine do 1,00 m, dobavo in vgradnjo   PVC fi 200 mm, z obbetoniranjem (v dolžini 18 m), zasip z materialom od izkopa,       oziroma s tamponskim  materialom 0 – 32 (v dolžini 18 m),  vse  s sprotnim komprimiranjem ter nakladanjem in odvozom odvečnega materiala na trajno deponijo do 5 km. Postavka zajema še priključitev PVC cevi na obstoječi peskolov, v katerega je  speljana odtočna  cev s strešine na soboškem gradu, ureditev vtoka (z žabjim poklopcem) na brežini vodne površine in  ureditev iztoka ter fino planiranje prekopa s finim drobljenim materialom (v dolžini 18 m – v območju povoznih in pohodnih površin) oziroma zemljo od izkopa s sejanjem travnega semena in uvaljanjem.

	komplet
	1
	
	
	 

	13.
	Izdelava komplet meteorne ponikovalnice fi 120 cm, s priključkom za meteorno kanalizacijo (odtok z vodne površine)..

Postavka zajema: potreben izkop do globine 3,5 - 4m, oziroma prodnatega sloja, nakladanje in odvoz odvečne zemljine na deponijo izvajalca do 5 km, dobavo in namestitev betonskih cevi fi 120 cm, dobavo in vgraditev krogel, dobavo in namestitev betonskega pokrova, dobavo in montažo betonske cevi fi 40 cm, dolžine do 1m z LTŽ pokrovom težje izvedbe (zaradi povoznosti) ter zasip z utrditvijo


	komplet
	1
	
	
	 

	14.
	Nepredvidena in dodatna dela

	
	Max. 5%
	
	
	 

	
	
	
	
	SKUPAJ
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