	[image: image2.emf]
	[image: image3.png]REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO




	[image: image4.png]* *
- *
*
* 5 *
EVROPSKO l TERlTORlALNO SODELOVANJE







RAZPISNA  DOKUMENTACIJA

ZA IZBIRO IZVAJALCA PO ODPRTEM POSTOPKU 
JAVNO NAROČILO:

ZA DOBAVO HIDRAVLIČNE AVTOLESTVE NA TOVORNEM VOZILU; OP SI-HU 2007-2013; Projekt  SI-HU REŠUJMO SKUPAJ

(št. 430-0038/2014-2)
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska za obdobje 2007-2013 v višini do 85%. Do 10% vrednosti projekta se sofinancira iz nacionalnih virov sredstev. Ostalo financira Mestna občina Murska Sobota.

Murska Sobota, maj 2014
1. 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE

NAROČNIK:  
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, ki jo zastopa župan Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.gradb. 

 ID za DDV:SI32339828, 

 matična številka:  5883172, 

TRR: 01280-0100011405

v nadaljevanju naročnik, 

vabi k predložitvi ponudbe za oddajo naročila po odprtem postopku, na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, s spremembami (v nadaljevanju ZJN-2)). 

1.1. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je  DOBAVA HIDRAVLIČNE AVTOLESTVE NA TOVORNEM VOZILU; OP SI-HU 2007-2013; PROJEKT  SI-HU REŠUJMO SKUPAJ

Javno naročilo je enovito in zajema dela opredeljena v popisu.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila so določene v tehničnih zahtevah obrazca PONUDBA. 

Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudnik lahko predloži samostojno ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner. 

Sredstva so zajeta v proračunu Mestne občine Murska Sobota.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska za obdobje 2007-2013 v višini do 85%. Do 10% vrednosti projekta se sofinancira iz nacionalnih virov sredstev. Ostalo financira Mestna občina Murska Sobota.

Naročnik si pridržuje pravico, da dela ne odda oz. jih odda v zmanjšanem obsegu.

S spoštovanjem!







Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.gradb.










ŽUPAN
NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE

	1. NAROČNIK

	Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota


	2. NASLOV JAVNEGA NAROČILA

	Javno naročilo za dobavo hidravlične avtolestve na tovornem vozilu; OP SI-HU 2007-2013, Projekt SI-HU REŠUJMO SKUPAJ


	3. RAZDELITEV NA SKLOPE

	Predmetno javno naročilo je celovito.

Ko je v razpisni dokumentaciji uporabljen izraz vozilo je mišljena celota – gasilska avtolestev, montirana na podvozje tovornega vozila. 




	4. VRSTA POSTOPKA

	Javno naročilo se bo oddalo po odprtem postopku, skladno s 25. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-2 (Ur.l. RS, št. 12/2013-UPB5).




	5. VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE


	-*-Razpisna dokumentacija je sestavljena iz:

a) dokumenta NAVODILA

b) obrazca OVOJNICA

c) obrazca PONUDBA

d) vzorca POGODBE

e) vzorca IZJAVE PODIZVAJALCA

f) vzorca POOBLASTILA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

g) vzorca menične izjave za resnost ponudbe
h)  vzorec Obrazca zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758
i) vzorec Obrazca zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758
j) dodatnih pojasnil razpisne dokumentacije, dostopna na portalu www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila

k) besedila objave ter morebitnih popravkov objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si)


	6. OBLIKA PREDLOŽENE PONUDBE

	Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v razpisni dokumentaciji. Za izpolnjenimi obrazci morajo biti priložene zahtevane priloge v vrstnem redu kot so le-te zahtevane. Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpisuje ponudbo, žigom in datumom popravka. Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti zvezani tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov.

 


	7. ROK ZA PREJEM PONUDB

	11.07.2014 do 12:00

	Ponudbe, ki do roka ne bodo predložene v vložišče, bodo zavrnjene kot prepozne oziroma bodo štele za nepravilno oddane. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete. Takšno ponudbo bo naročnik v skladu s 3. odstavkom 71. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna. 


	8. VLOŽIŠČE

	Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota




	9. JAVNO ODPIRANJE PONUDB

	11.07.2014 ob 12:30

	Javno odpiranje ponudb bo potekalo na lokaciji:

Mestna občina Murska Sobota, sejna soba, I. nadstropje, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

	Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
Naročnik bo o postopku odpiranja ponudb vodil zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni predstavniki naročnika ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov. Naročnik bo ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili, izvod zapisnika o odpiranju ponudb poslal po pošti ali preko el.pošte na kontaktni naslov, ki je naveden v ponudbi v 3 dneh od odpiranja ponudb.
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih ponudb in druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi.




	10. JEZIK PONUDBE

	Celotna ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. 

Tehnična dokumentacija o ponujenem vozilu je lahko predložena tudi v nemškem ali angleškem jeziku.


	11. DODATNA POJASNILA

	Ponudniki morajo zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije poslati preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega razpisa.

	Zahteve za dodatna pojasnila je potrebno posredovati najkasneje 02.07.2014 do 12:00. 

Naročnik na zahteve za dodatna pojasnila, posredovana po roku iz prejšnjega odstavka, ni dolžan odgovoriti.

	Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval na Portal javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega razpisa, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno na zgoraj naveden način.


	12. VARIANTNE PONUDBE

	Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe.

Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega razpisa izločena kot nepravilna.


	13. PREDLOŽITEV SKUPNE PONUDBE VEČ PARTNERJEV

	Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.

	VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti.

	PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja. 


	14. PREDLOŽITEV PONUDBE S PODIZVAJALCI

	V primeru, da ponudnik v skladu z določili ZJN-2 nastopa s podizvajalci, v obrazec PONUDBA navede podatke o podizvajalcu.

V obrazcu »Ponudba« mora biti navedeno, kateri posel prevzema posamezen podizvajalec, ki nastopa v ponudbi. Podatki iz obrazca »Ponudba« o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), vrsti in predmetu del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predvidene količine in vrednost del, kraj in rok izvedbe teh del ter soglasje podizvajalca postanejo obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. 

	Skladno z določili ZJN-2 je »podizvajalec« gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-2 sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Za podizvajalca se ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru: 

- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila;

- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.

Ponudnik, mora imeti najkasneje ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik mora nemudoma po prejemu kopije pogodbe preveriti, ali ima ponudnikovo pooblastilo za izvajanje neposrednih plačil in podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Če pooblastila ali soglasja nima, mora ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozvati, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva.


	15. OMEJITEV SODELOVANJA

	Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane ponudbe bodo kot nepravilne zavrnjene.


	16. STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE

	Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire dobavitelja. Ponudnik z oddajo začetne ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega razpisa, kot je opredeljen v razpisni dokumentaciji in ZJN-2.


	17. PREGLED IN PRESOJA PONUDB

	Pri pregledu ponudb se presojajo tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji ter morebitna pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. V primeru formalne nepopolnosti ponudbe bo naročnik postopal v skladu z 78. členom ZJN-2.

Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

To izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če se izkaže, da je ponudnik predložil lažno izjavo oziroma dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 5 delovnih dni po prejemu podpisane pogodbe s strani naročnika in ga v okviru tega roka vrniti naročniku, sicer se šteje, da je od ponudbe odstopil, hkrati pa je odgovoren je za škodo, ki naročniku nastane in trpi stroške izbire novega izvajalca.

Pogodba se pred podpisom vsebinsko prilagodi glede na  to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo oz. prijavil sodelovanje s podizvajalci.


	18. POSLOVNA SKRIVNOST

	Naročnik bo kot poslovno skrivnost varoval le tiste dele ponudbe, ki bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost, na način, da bodo strani v ponudbi, ki jih ponudnik želi varovati kot poslovno skrivnost, z veliki tiskanimi črkami v desnem zgornjem kotu označene z besedno zvezo »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem morajo ponudniki v svoji ponudbi predložiti sklep gospodarskega subjekta iz katerega bo razvidno, da označeni podatki predstavljajo poslovno skrivnost skladno s predpisi, ki opredeljujejo pojem in način varovanja poslovne skrivnosti. Kot poslovna skrivnost ne bodo varovani podatki, ki so javni glede na določila Zakona o javnem naročanju in Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Podatke, ki na zgoraj predpisan način ne bodo v ponudbi označeni kot poslovna skrivnost, bo naročnik obravnaval kot javne. 


	19. PRAVNO VARSTVO

	Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Zahtevek za revizijo se vloži v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D in 63/2013; ZPVPJN). 

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v znesku 3.500,00 EUR, na TRR pri Ministrstvu za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, referenca 11 16110-7111290- XXXXXXLL. 

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.


II. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov, ki niso notarsko overjeni. Naročnik si pridržuje pravico do  vpogleda v originalne dokumente. Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosane, posredovane v originalu. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje dejansko stanje.

A) SPLOŠNI POGOJI

	1. pogoj
	Ponudnik mora ponudbi priložiti podpisano bianco menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 60.000 EUR, z veljavnostjo najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb.

	Zahtevano dokazilo
	Original podpisana bianco menica za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev v zahtevani višini in z zahtevanim trajanjem veljavnosti. Naročnik bo kot nepopolno, brez možnosti dopolnitve ponudbe, zavrnil ponudbo pri kateri bo ponudnik predložil nepodpisano, preluknjajo, prečrtano ali drugače poškodovano bianco menico.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe je zahtevana ena garancija za resnost ponudbe, ne glede na število partnerjev.


	2. pogoj
	Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

	Zahtevano dokazilo
	Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki izkazuje ažurno stanje. 

V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja:

- podpisati izjavo v obrazcu »Ponudba«

- predložiti izpolnjen in podpisan  obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati vsak imenovan podizvajalec.


	3. pogoj
	Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

	Zahtevano dokazilo
	V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali katerikoli izmed partnerjev posamično.


	4. pogoj
	Na dan roka za oddajo ponudb:

- ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo;

- ponudnik ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo;

- ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja;

- zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega pre­nehanja, o katerem sodišče še ni odločilo;

- s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovne dejavnosti ali da ni v katerem koli podobnem položaju;

- da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

- da ponudniku naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;

- da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ponudnik ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

	Zahtevano dokazilo
	V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. V primeru ponudbe s podizvajalci, ponudnik priloži obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA, podpisana in žigosana s strani vsakega imenovanega podizvajalca.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak imenovan podizvajalec.


	5. pogoj
	Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

	Zahtevano dokazilo
	V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. V primeru ponudbe s podizvajalci, ponudnik priloži obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA, podpisana in žigosana s strani vsakega imenovanega podizvajalca.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak imenovan podizvajalec.


	6. pogoj
	Ponudniku ni bila izrečena stranska kazen na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja.

	Zahtevano dokazilo
	V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. 

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.


	7. pogoj
	Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – ZintPK-UPB2).

	Zahtevano dokazilo
	V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. 

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.


	8. pogoj
	Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena  ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS.

	Zahtevano dokazilo
	V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. 

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.


	9. pogoj
	Pri ponudniku niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. 

	Zahtevano dokazilo
	Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. Podizvajalec potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo podpisanega obrazca IZJAVA PODIZVAJALCA.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev in podizvajalcev.


B) POGOJI ZA IZKAZOVANJE EKONOMSKE, FINANČNE, TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI

	10. pogoj
	Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.

	Zahtevano dokazilo
	Ponudnik predloži ustrezen BON obrazec ali potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun. Potrdilo oz. BON obrazec mora biti izdano ne več kot petnajst dni pred rokom za oddajo ponudb.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.


	11. pogoj
	Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do vseh dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja.

	Zahtevano dokazilo
	V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.


	12. pogoj
	Ponudnikova bonitetna ocena na dan izdaje dokazila mora dosegati vsaj bonitetni razred SB5 ali boljše.

	Zahtevano dokazilo
	Ponudnik predloži ustrezen BON obrazec. Potrdilo mora biti izdano ne več kot petnajst dni pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da v državi sedeža ponudnik ni možno pridobiti obrazca BON, naj predloži drug enakovreden dokument, skladen s pravili BASEL II, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.


	13. pogoj


	Ponudnik je v zadnjih treh letih (letih 2011, 2012 ali 2013) dobavil najmanj 2 gasilska vozila končnim uporabnikom, pri čemer pogodbena vrednost posameznega dobavljenega vozila ni bila nižja od 300.000 EUR z vključenim DDV. 

	Zahtevano dokazilo
	Ponudnik navede referenčne posle z vsemi zahtevanimi podatki v točko 6 »Referenčni posli« obrazca »PONUDBA«. Na navedenem obrazcu mora biti priloženo tudi referenčno potrdilo.

	Način izpolnjevanja
	Predmeten pogoj lahko ponudnik izpolni samostojno ali skupaj s partnerjem.


	14. pogoj
	Ponudnik bo izvedel ustrezno usposabljanje na vozilu.

	Zahtevano dokazilo
	Ponudnik s podpisom in predložitvijo obrazca »Ponudba« potrjuje, da bo izvedel ustrezno usposabljanje na vozilu za uporabo in vzdrževanje vozila v kraju izdelave vozila v trajanju en delovni dan za najmanj 3 osebe v trajanju najmanj 1 delovni dan pri proizvajalcu. Prav tako bo ponudnik izvedel najmanj dvodnevno šolanje izbranih oseb s strani naročnika pri naročniku.


	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali katerikoli izmed partnerjev posamično.


	15. pogoj
	Ponujeno vozilo mora biti tovarniško novo in v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika in standardom, ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji.

	Zahtevano dokazilo
	Razvidno iz celotne ponudbe in predložene dokumentacije, zahtevane v obrazcu »PONUDBA«.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.

	16. pogoj
	Ponudnik mora zagotavljati reden servis ponujenega vozila. Ponudnik nudi servis za vozila še vsaj 15 let, ter zagotavlja rezervne dele še najmanj 15 let po dobavi vozila.

	Zahtevano dokazilo
	Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno izjavo, da zagotavlja reden servis ponujenega vozila in da nudi servis za vozila še vsaj 15 let, ter zagotavlja rezervne dele še najmanj 15 let po dobavi vozila

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo katerikoli od partnerjev.


	17. pogoj
	Ponujeni dobavni roki so skladni z zahtevami naročnika. 

	Zahtevano dokazilo
	Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom v obrazcu »PONUDBA«.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.


	18. pogoj
	Ponudnik mora razpolagati z izjavami o varstvu pri delu, za ponujeno opremo, ki v skladu Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter drugimi podzakonskimi akti, potrebuje izjavo o varstvu pri delu.

	Zahtevano dokazilo
	Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom izjave v obrazcu »PONUDBA«. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi ocenjevanja ponudb od ponudnikov kadarkoli zahteva predložitev vseh zahtevanih izjav o varstvu pri delu. V kolikor ponudniki na naročnikovo zahtevo izjav ne predložijo, bo naročnik ponudbo izločil iz ocenjevanja.

	Način izpolnjevanja
	V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.


	PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE

	V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed zahtevanih dokumentov, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo s katero potrdi izpolnjevanje postavljenega pogoja. Takšna izjava ponudnika, mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.


III. MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

	EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA

Kot najugodnejša bo izbrana ponudba, ki v seštevku naslednjih postavk (A in B) prejme največ točk:

A = »Ponujena cena« (max. 40 točk)

Št. točk na podlagi kriterija »Najnižja skupna ponujena cena v EUR z DDV« = najnižja skupna ponujena cena z DDV / ponudnikova skupna ponujena cena z DDV x  40 točk

B= »Dolžina lestvice« (max. 30 točke)

37-38 metrov          10 točk

39-40 metrov          20 točk

40 in več metrov   30 točk

C= »pregib vrha lestvenika« (max 30 točk)
Pregib DA   30 točk

Pregib NE    0 točk

Ponudnik lahko skupaj prejme največ 100 točk.
V primeru, da naročnik prejme več ponudb z enakim številom točk (zaokroženo na dve decimalni mesti natančno), bo izbral ponudbo, ki bo vsebovala najnižjo skupno ceno vozila z DDV.


IV. ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

	OBRAZCI, KI SO DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE

	1. izpolnjen obrazec OVOJNICA, nalepljen na kuverto

	2. obrazec PONUDBA  - izpolnjen in podpisan s strani vseh partnerjev na enem izvodu 

	3. obrazec VZOREC POGODBE, parafiran s strani vodilnega partnerja

	4. izpolnjen in podpisan obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA (v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalcem, morajo izjavo predložiti vsi nominirani podizvajalci).

	5. obrazec POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE za pravno osebo in vsako fizično osebo (samo v primeru, da ponudnik sam ne predloži potrdil)

	6. originalna podpisana bianco menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev

	OSTALI ZAHTEVANI DOKUMENTI

	7. Potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun ali ustrezen BON obrazec

	8. ustrezen BON obrazec ali drug enakovreden dokument, skladen s pravili BASEL II

	9. Tehnična dokumentacija v slovenščini:

· tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu;

· načrte razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem in desnem pogledu, pogledu  z zadnje strani vozila in pogledu odzgoraj;

· načrt (sliko) oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov,

· izračun teže vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje,, opreme in gasilnih sredstev, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi. Pri skupni teži vozila se upoštevajo vsa gasilna sredstva in  posadka vozila (6 gasilcev);

· fotografije tehničnih rešitev za nameščanje opreme v nadgradnjo (za večje, težje  in oblikovno zahtevnejše kose). 

	10. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, mora predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa (PARTNERSKA POGODBA).

	11. . Drugi dokumenti v primeru, kadar je s popravki razpisne dokumentacije, dodatnimi pojasnili ali popravki objave zahtevana dodatna dokumentacija.

	12. V primeru, da proizvajalec razpolaga z veljavnim standardom kakovosti  ISO 9001 ali enakovrednim standardom kakovosti mora za potrebe meril pri izbiri najugodnejšega ponudnika priložiti zahtevano kopijo veljavnega standarda kakovosti. 

	13. V primeru, da proizvajalec razpolaga z veljavnim standardom kakovosti  ISO 14001 ali enakovrednim standardom kakovosti mora za potrebe meril pri izbiri najugodnejšega ponudnika priložiti zahtevano kopijo veljavnega standarda kakovosti.


PONUDBA
	JAVNO NAROČILO
	Javno naročilo za dobavo hidravlične avtolestve na tovornem vozilu; OP SI-HU 2007-2013, Projekt SI-HU REŠUJMO SKUPAJ

	NAROČNIK
	Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ul.2, 9000 Murska Sobota 
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Datum: __________________                                       Žig in podpis ponudnika:

Kraj: __________________    

2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

	"TEHNIČNE ZAHTEVE«



	Tehnične karakteristike: »hidravlične avtolestve na tovornem vozilu«

Količina: 1 vozilo

      SPLOŠNO

Osnovni namen vrtljive dvižne lestve naj bo  reševanje oseb iz nevarnih situacij na višini, uporablja pa se lahko tudi za gašenje na višini in za tehnične intervencije.

Izdelava lestve temelji na standardih:

• SIST EN 1846, 

• SIST EN 14043 in

• drugih standardih ter predpisih, ki zadevajo strojegradnjo. 

Upoštevane so smernice za površine za gasilce po standardu SIST DIN 14 090.

a.) Gasilsko podvozje s kabino

Motor:



min. EURO 6, dizel motor, z direktnim vbrizgom goriva, turbo polnilec

Prostornina:


vsaj 6500 ccm (cm3)

Max. zmogljivost:

vsaj 200 kW 

Rezervoar goriva:

vsaj 200 litrov 

Hlajenje:


Vodno

Napetost:


24 V 

Menjalnik:


Samodejni menjalnik z ustrezno razporeditvijo prestavnega razmerja

Število osi:


2
Pogon:



4 x 2, z blokado diferenciala

Skupne dovoljene mase:         vsaj 18 ton skupne dovoljene mase

Blokada diferenciala:

Na pogonski osi

Kolesa:
Jeklena platišča, rezervno kolo, zaščita matic na prvem kolesu, gume cestni profil M+S po normah proizvajalca.

Zavore:
Avtomatski težnostni ventil za zavore na sprednji in zadnji osi, diskaste zavore na prvi in zadnji osi, ABS 3 kanalni - popolnoma avtomatski zavorni sistem, ogrevan sušilec zraka, pnevmatska motorna zavora, ročna zavora na zadnja kolesa;

Varnost:
 Varnostni pasovi, zračna vreča za voznika, EPS

Dodatna oprema:

· Dodatna oprema vozila naj ustreza slovenskim cestno prometnim predpisom 

· Na vozilu mora biti vgrajen priključek za polnjenje zraka in vzdrževanja kapacitete akumulatorjev  vozila in el. agregata preko zunanjega vira. Priklopi se morajo ob zagonu vozila samodejno izklopiti.

Kabina

Tip:
za posadko 1+2, dimenzije in oprema kabine, prilagojena glede na podvozje in namembnost vozila. Serijska hidravlika za dvig kabine, električna stekla, zadnja stena kabine brez stekla, ogledalo spredaj, širokokotno vzvratno ogledalo na sovoznikovi strani, ogledalo za rampo, vzvratno ogledalo na sovoznikovi strani električno nastavljivo, nastavljiv volan po višini in globini. 

Sedeži:
Voznikov sedež pnevmatsko vzmeten. Sedeži sovoznikov oblečeni v blago, prilagojeno barvi notranjosti kabine (skaj ali podobno), ki omogočajo enostavno čiščenje.

Armaturna plošča:
Opremljena kombinirana armatura z multifunkcijskim prikazovalnikom, tempomat, merilec delovnih ur, predpriprava za radio, pretvornik napetosti 24V/12V,  naprava z barvnim LCD monitorjem za vzvratno vožnjo ter opremljena z GPS napravo. Vozilo ne sme imeti tahografa.

Podrobnosti:

Kabina:

Gasilska rdeča barva RAL 3000

Nadgradnja:
              Gasilska rdeča barva RAL 3000 ter okrasne črte bele barve (po predlogu naročnika)

Reš. naprava:
             Srebrno/sive barve (RAL 7035).

Okvir:


Po normah proizvajalca, priporočamo črno barvo

Platišča:

Srebrne  barve

Odbijači:

Bela barva RAL 9005

Blatniki:

Bela barva RAL 9005

Označbe:

Napisi in navodila za uporabo vozila in opreme morajo biti v                                            Slovenskem jeziku. Silhueta telefona in št. 112, na zadnji strani vozila, na                                             vratih kabine »logotip« (logotip dostavi naročnik).Na reševalni napravi (bočno levo in desno) napis v rdeči barvi »GASILCI MURSKA SOBOTA« ter logotipi EU (4 kom). Logotipe izbrani ponudnik uskladi s  kontaktno osebo naročnika pred dobavo.

Pritisk pnevmatik:
Naveden in označen nad kolesi v bari. 

Dokumentacija 
Vsa dokumentacija in priložena navodila morajo biti v slovenščini

Podvozje:

Dokumentacija od proizvajalca 




Navodila:

1 navodilo za uporabo




1 navodilo za mazanje




1 navodilo za vzdrževanje




1 servisna knjiga

Nadgradnja:

Navodila za uporabo v slovenščini

Navodila:

1 navodilo za servis in vzdrževanje v slovenščini




1 katalog za nadomestne dele v slovenščini

Dodatne zadeve:           Prva pomoč, opozorilna svetilka, osnovno orodje za podvozje, cev za polnjenje zračnic,     zagozde za kolesa, po dve vlečni očesi spredaj in zadaj, luči za vzvratno vožnjo na vzvratnih ogledalih.

b.) Nadgradnja

1. Osnovni tehnični podatki

Naprava za reševanje iz višin:

· Delovna višina min.37 m

· Zmogljivost lestve; Celotni operativni čas, naj vključuje stabilizacijo vozila (maksimalen izteg podpor), premik košare iz voznega položaja do najvišje točke reševanja (maksimalna višina in maksimalen kot naklona) ne sme presegati 90 sekund.

· Napravo naj sestavljajo elementi t.i. lestveniki po normah proizvajalca, izdelani iz visoko kakovostnega profilnega jekla

· Vrtenje neskončno

· Nosilnost reševalne košare (brez uporabe monitorja) vsaj 350 kg
· Nosilnost reševalne košare (pri uporabi monitorja) minimalno 200 kg

· Doseg (naklona) pod nivojem z maksimalno iztegnjeno roko, vsaj 5 m 

· Dolžina pod nivojem z zadnjo upognjeno roko vsaj 20 m 

· Na obeh straneh možnost regulacije širine podpiranja 

· Pretok monitorja na košari (pri tlaku 7 bar) min 2000 l/min, domet vsaj 50 m

· Transportna višina ( odvisno od podvozja ) maksimalno do 3,5 m

· Transportna dolžina( odvisno od podvozja ) maksimalno do 12,00 m

· Transportna širina do 2,50 m

· Skupna teža vozila ( odvisno od podvozja ) vsaj 18 ton

Glavni nosilni elementi nadgradnje: Iz lahkih kovinskih materialov, pritrjeni na podvozje vozila.
Prostori, pritrdilci: Za vso gasilsko in reševalno opremo naj bodo izdelani ergonomično oblikovani prostori, nosilci in pritrdilci. Za vozniško kabino  na nadgradnji naj bo nameščen prostor v gabaritih kabine, v katerem bodo nameščeni večji kosi gasilske reševalne opreme. Prostori pod pohodno površino nadgradnje, pred in za zadnjo osjo, so ravno tako namenjeni nameščanju opreme. Za ta namen naj bodo na vsaki strani nameščeni po trije prostori. Vsi prostori naj bodo zaprti z roletami in osvetljeni z LED lučmi.

Rolete:
Iz aluminija, vodo prašno tesne in z ključavnico. Zunanje ročice za odpiranje naj bodo čez celotno širino rolete, V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se opozorilo prikaže v vozniški kabini.

Podpiranje

Podpiranje vozila za njegovo stabilizacijo mora biti zagotovljeno skladno z zahtevanimi  standardi.

Lestev s pregibom:Lestev naj sestavljajo elementi  t.i. lestveniki po normah proizvajalca, izdelani iz visoko kakovostnega profilnega jekla za doseg reševalne višine min. 37 m. Barvanje naj bo izvedeno večplastno, izvajanje pri temperaturi min. 180⁰C, s postopkom kataforeze, ali enakovrednim. Prvi del lestve mora biti pregiben. Omogočati mora premagovanje raznih ovir kot so vrhovi streh, galerije, terase, električni in telefonski vodniki ter dovoljevati doseganje območij, ki so pod nivojem iztegnjene lestve. Posamezni lestveniki naj se ne raztezajo istočasno. Kot prvi naj se posebej izvleče zgornji lestvenik, nato pa vsi ostali.  Izravnavanje prečnikov med posameznimi lestveniki mora biti avtomatsko z ukazom. Prečniki morajo biti obloženi z proti drsno gumo in zaščiteni proti temperaturnim spremembam. Jeklenice nameščene stransko - podvojene. 

Med vožnjo mora biti lestev shranjena (zložena) v naslonu za lestev. V tem primeru jo je mogoče le dvigniti, vsi drugi gibi so avtomatsko izklopljeni in so omogočeni šele, ko se lestev nahaja izven območja naslona. Med obratovanjem lestve naj se vsi gibi (dvigovanje, spuščanje, izteg, zlaganje in vrtenje) samodejno upočasnijo in zaustavijo, ko lestev doseže mejo proste postavitve ali skrajne omejitve. Če pride lestev v stik z oviro, se vsi gibi lestve takoj zaustavijo. Lestev mora nemoteno obratovati tudi ko je vozilo postavljeno v klancu s kabino obrnjeno v smeri vzpona v klanec, kot tudi v smeri spusta s klanca. Minimalen naklon delovanja, ki ga naprava omogoča za nemoteno delovanje je 10⁰. Ravno tako mora biti zagotovljeno nemoteno delovanje pri bočnem naklonu vozila, ki znaša min. 10⁰.

Na zadnjem lestveniku naj bo speljan fiksni cevovod za vodo, ki omogoča hitrejšo dobavo vode do porabnikov v košari. Priključek na spodnji in zgornji strani za B spojko (tip 'storz 75'). Cevovod zaključen s slepo spojko in ventilom. Manjša bremena oziroma tovore naj bo mogoče dvigovati in prenašati s pomočjo očesa za dvigovanje, ki   se nahaja na vrhu prvega lestvenika. 

Na lestvi mora biti nameščen merilnik vetra, katerega podatki morajo biti prikazani na displeju.

Delovanje :
Lestev naj se dviguje in spušča s pomočjo dveh dvojno delujočih hidravličnih cilindrov, ki omogočata dvigovanje minimalno do kota 75O in spuščanje do kota minimalno 15O pod horizontalo. Cilindra morata zagotavljati popolno varnost pri spuščanju ali dviganju lestve. To pomeni, da pri morebitni okvari ali poškodbi enega od cilindrov, drugi zadrži lestev v želenem položaju. 
Vrtenje:
Neskončno vrtenje ne glede na kot dviga, razen v primeru geometričnih omejitev kot so vozniška kabina ipd.
Sistem za izravnavo:
Avtomatski - računalniško voden, hidravlično krmiljen sistem za izravnavanje mora delovati  pri vseh kotih dvigovanja. Vrednost izravnave min. 10o. Sistem mora zagotavljati, da so prečke lestve in glavni nadzorni prostor vedno v horizontalnem položaju. Pri polaganju lestve v naslon se izravnava zvezno odpravi, lestev se avtomatično nastavi nazaj v osnovni položaj. Sistem se mora tudi izklopiti preko glavnega nadzornega prostora in preko nadzorne plošče v košari.

Spominsko krmiljenje: Lestev mora biti opremljena s funkcijo spominskega krmiljenja, kar omogoča, da lestev s košaro potuje vedno po isti poti do zastavljenih točk.

Varnostni sistem:
Pri preobremenitvi lestvenika se mora vklopiti varnostni signal, delovni gibi lestve naj se  prekinejo, delovni gibi za zmanjšanje obremenitve  pa se naj samodejno vklopijo. 

Lestev mora imeti sistem za umiritev vertikalnega in horizontalnega nihanja, z aktivacijo v košari.

Osvetlitev : Na levi in desni strani nameščena po en halogenski žaromet 24V/ minimalno 70W. 

Reševalna košara: Reševalna košara naj bo nameščena na zadnji lestvenik. Izdelana naj bo pretežno iz aluminija, nekateri najbolj obremenjeni deli pa iz jekla. Izdelana mora biti tako, da lahko nosi obremenitev (vsaj 350 kg), prav tako stojna površina za vsaj tri osebe. Tla košare vedno v vodoravnem položaju pri vseh kotih dvigovanja. V transportnem položaju naj bo poveznjena preko lestve. Košara se postavi v položaj za obratovanje ali v transportni položaj s pomočjo upravljalnih stikal na obeh nadzornih ploščah za podpiranje. Med košaro in zadnjim lestvenikom naj bo čim manjši - krajši povezovalni - pritrditveni element s čimer naj se zagotavlja enostaven in varen prehod.
Dostop v košaro z dvojimi vrati spredaj in enimi vrati zadaj za prehod na lestvenik. Na košaro vgrajena zaščita pred naletom košare za vse smeri premikov. Sistem na košari naj v tem primeru dopušča le premike v nasprotni smeri naleta.

Po potrebi naj bo mogoče reševalno košaro tudi odstraniti, energijske in upravljalne vode pa razklopiti.

Tla košare prekrita s proti drsnimi aluminijastimi ploščami oziroma premazana s proti drsnim premazom.

Oprema košare:
1 x krmilna postaja, katere funkcije so enake glavnemu krmilnemu mestu




1 x govorna naprava med košaro in glavnim krmilnim mestom




1 x povezava z UKW postajo v kabini vozila (zvočnik +  mikrofon)




1 x vtičnica 400 V




2 x vtičnica 230 V




1 x vtičnica 24 V




1 x delovni reflektor 24V / vsaj 70W snemljiv vrtljiv z nagibom




2 x snemalni točki na robu košare za reflektorje vsaj 1000 W

1 x integrirano vgrajen vodni monitor z elektro motorji, vodljiv iz košare ali iz glavnega krmilnega mesta 

1 x vodo praho tesna barvna kamera za spremljanje usmerjanja vodnega monitorja, povezana na ekran glavnega krmilnega mesta

1 x snemljiv hitri navijak z gumi cevjo ø 25 mm, dolžine 25 m, z univerzalnim ročnikom. Pritrdišče se izvede na vrtljivem vencu lestvenika, ali v nadgradnji v enem od prostorov za opremo.

1 x el. vitla (snemljiva)z močjo dviganja vsaj 150 kg, dolžina jeklenice vsaj 37 m

1 x merilec vetra

Dodatna oprema košare:

· pritrdišče namestitve nosil (DIN) do teže 200 kg na trn (rob košare)

· pritrdišče za reflektorje na levi in desni strani košare

· pritrdišče za snemljivi reflektor

· zaščitne vodne šobe na sprednjem delu košare z zapiralnim ventilom

· zunanji robovi košare označeni z odsevajočimi trakovi (bel – rdeč)

· ostale potrebne armature, priključki in naprave po normah proizvajalca

· na košari morajo biti vgrajeni 3 priključki za zrak, ki omogoča priklop reševalnih mask 

Diagnosticiranje na daljavo:

Lestev mora biti opremljena z modulom, kateri omogoča diagnosticiranje napak elektronike na daljavo, to pomeni, da se poveže direktno s proizvajalčevo 24 urno tehnično službo.

Elektroagregat:

Agregat  naj bo nameščen na desni strani vrtljive plošče, ali na nadgradnji, za steno prvega prostora z opremo za kabino. Moč generatorja min 11 KW- po standardu DIN 14 685, s start in stop funkcijo ter ustrezno zaščiten pred vremenskimi vplivi med transportom. Krmiljenje generatorja daljinsko z glavnega krmilnega mesta ali košare.

2.) Električna oprema vozila

Izvedba: Napetost 24 V

· 2 LED bloka z modrimi lučmi na strehi kabine

· zvočnik ter elektronski ojačevalec s 5 različnimi vrstami zvočnih signalov

· 4 zvočne sirene FANFARE  

· 4 LED modre luči spredaj v maski vozila

· V sprednjih pozicijskih lučeh naj bosta zmontirani po ena bela utripajoča luč, ki deluje hkrati z modrimi utripajočimi LED lučmi

· VKLOP / IZKLOP naj bo za vse luči posamično

· 4 LED modre luči v zadnjem delu nadgradnje

· 2 LED modre luči bočno na sredini vozila na (levi in desni strani)

· 2 luči za vzvratno vožnjo na ogledalih vozila

· 1 zvočni signal za vzvratno vožnjo

· samodejni vklop vseh smernih kazalcev pri vzvratni vožnji

· originalne zadnje luči (smerni kazalci, zavore, pozicijske luči, luč za meglo in vzvratno vožnjo)

· originalne luči za meglo (spredaj)

· stranske pozicijske luči

· osvetljene  stopnice nadgradnje in delovne površine v LED lučeh

· delovna reflektorja na lestvi bočno levo – desno

· kamera za vzvratno vožnjo na zadnjem delu nadgradnje, barvni LCD monitor v kabini vozila

· parkirni senzorji na zadnjem delu vozila

· UKW postaja v kabini vozila v sistemu ZARE (analogna digitalna modulacija), z možnostjo uporabe le te pri glavnem krmilnem mestu in v košari

· Prenosna svetilka LED                                                                                                          2 kom

· Svetilka ročna v EX izvedbi                                                                                                   2 kom

· Izpušna cev za elektro agregat kovinska rebrasta                                                                1 kom

· Električni podaljšek na kabelski ruleti vsaj 30 m 3 X 1,5  230V 16A                                      2 kom

-      Električni podaljšek na kabelski ruleti vsaj 30 m 5 X 2,5  400 V 16A                                    2 kom

c.)  Dimenzije in teža

Največja hitrost:



vsaj  100  km/h 

Dolžina z nadgradnjo:



do 12.000  mm

Višina vozila z nadgradnjo:


do   3.500  mm

Širina vozila:




cca  2.500  mm

Dovoljena skupna masa:


do 20.000 kg

Dovoljena obremenitev sprednje osi:

po izračunu proizvajalca

Dovoljena obremenitev zadnje osi:

po izračunu proizvajalca

d.)  Gasilsko reševalna oprema

Reševalna oprema

Reševalna vrv ø 11 mm, dolžine 60 m (1x prostor)




            2 kom

Reševalna vrv ø 11 mm, dolžine 30 m (2x prostor)




              2 kom

Delovna vrv ø 10 mm, dolžine 30 m (2x prostor)






2 kom

Izolirni dihalni aparat z kompozitnim cilindrom v kabini vozila na sovoznikovih sedežih                    2 kom

Maske IDA v kabini vozila






                           2 kom

Reševalna maska s podaljškom (1,5m)                                                                                         3 kom Gasilska reševalna motorna žaga (1x prostor)





 
 1 kom

Rezervna veriga za motorno žago                                                                                                      1 kom

Posoda za gorivo mazivo motorne žage (1x prostor)



                          1 kom

Zaščita za delo z motorno žago,čelada-hlače (1x prostor)




 1 kom

Nosila (1x transportna koritasta in 1x zajemalna  lopatasta z opremo) z mehanizmom za 

pritrjevanje na košaro (dobavi ponudnik)





                          1 kom

Nadtlačni prezračevalnik z el. pogonom in mehanizmom za pritrjevanje na košaro (dobavi ponudnik)
            



                                                                                           1 kom

Plezalni komplet v vreči                                                                                                                      2  kom

Reševalna negorljiva ponjava po EN 1869 (160x200)                                                                       1  kom

Univerzalna opora za glavo                                                                                                                1  kom

Nosila zložlijva                                                                                                                                    1  kom

Nadstandardna prva pomoč v nahrbtniku                                                                                           1 kom

Oskrbovalna postaja (banka zraka) mora biti montirana na podest lestve na desni strani pred elektro agregatom. Ob postaji so pritrdišča za štiri jeklenke 6,8 lit. 300 bar, katere so med seboj povezane z oskrbovalno postajo. Od jeklenke do košare se mora vgraditi cev za zrak, z tremi hitrimi spojkami- priključki v košari za priključitev na pljučni avtomat maske.

Cevi ,armature in dodatki

Oporno koleno B (1x prostor)








1 kom

Tlačna cev B 30 m s spojko florescentno zelene barve (6x prostor)



2 kom

Tlačna cev B 20 m s spojko flurescentno zelene barve                                                                    2 kom

Tlačna cev C 15 m s spojko flurescentno rumene barve                                                                    4 kom

Tlačna cev D 15 m s spojko flurescentno rumene barve                                                                    3 kom                                                                                               

Razbremenilec tlaka B (1x pro stor)         
 



                          1 kom

Razdelilec B-B2C                                                                                                                               1 kom

Prehodna spojka B/C                                                                                                                          2 kom

Prehodna spojka C/D                                                                                                                          2 kom

Turbo ročnik C                                                                                                                                    2 kom

Cevni pritrdilec                                                                                                                                    2 kom

Ključ za spojke ABC                                                                                                                           3 kom

Kavelj za odpiranje jaškov z verigo                                                                                                    2 kom

Hidrantni nastavek 2B (1x prostor)






             1 kom

Kljuš za podzemni hidrant (1x prostor)







1 kom

Ključ za nadzemni hidrant                                                                                                                  1 kom

Univerzalni hidrantni ključ (1x prostor)







0 kom

Turbo ročnik D                                                                                                                                    2 kom

Sekira                                                                                                                                                 1 kom

Kramp                                                                                                                                                 1 kom

Lopata Štiharica                                                                                                                                 1 kom

Reševalno orodje                                                                                                                               2 kom

Petdelna kaseta z ročnim orodjem                                                                                                     1 kom

Gasilski kavelj dvodelni                                                                                                                      1 kom

Klešče za ščipanje betonskega železa                                                                                               1 kom

Lisičja električna žaga v kovčku                                                                                                          1 kom

Baterijska vrtalka v kovčku                                                                                                                 1 kom

Kotna brusilka v kovčku cca 2000W                                                                                                   1 kom

Posoda za rezervo gorivo z nastavkom 20lit.                                                                                      1 kom

Ročni gasilni aparat S6 kg na prah                                                                                                     1 kom

Ročni gasilni aparat BIOVERZAL                                                                                                       1 kom

Rebrasta izpušna cev za vozilo                                                                                                          1 kom

Bremenski trak                                                                                                                                    1 kom

Ročna UKV postaja z 12V polnilcem, za sistem ZARE (analogno-digitalna), postaje se naj nahajajo v kabini vozila                                                                                                                                         2 kom

 Mostiček cevni                                                                                                                                    2 kom

Sekira gasilska                                                                                                                                    2 kom

Sekira gozdarska                                                                                                                                1 kom

Žaga lokarica – ročna                                                                                                                          1 kom

Žaga lisičji rep                                                                                                                                     1 kom

Lopata navadna                                                                                                                                  1 kom

Vrv jeklena fi 16mm , 10 m                                                                                                                  1 kom

Prekrivalo za jaške, 750mmX750mm                                                                                                 2 kom

Gojak                                                                                                                                                   4 kom

Sredstva za razsvetljavo in signalizacijo 

Triopan z napisom GASILCI (2x prostor)







1 kom

Megafon                                                                                                                                             1 kom

Reflektor 1000 w (2x prostor)








2 kom

Brezrokavnik odsevni                                                                                                                         3 kom

Odsevni opozorilni trak , rdeče-bela barva vsaj 200m ali več                                                            1 kom

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:

· tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu;

· načrte razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem in desnem pogledu, pogledu  z zadnje strani vozila in pogledu odzgoraj;

· načrt (sliko) oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov,

· izračun teže vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje, opreme in gasilnih sredstev, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi. Pri skupni teži vozila se upoštevajo vsa gasilna sredstva in posadka vozila;

· fotografije tehničnih rešitev za nameščanje opreme v nadgradnjo (za večje, težje in oblikovno zahtevnejše kose). 

Skupna opomba: povsod kjer naročnik uporablja »cca.« in ni posebej navedeno drugače, navedeno omogoča, odstopanje + / - za največ 5% od zapisane vrednosti.
II. SERVIS:

Ponudnik mora v ponujeni ceni vključiti tudi servis za nadgradnjo za dobo 10 let, ter poleg pregledov predpisanih s strani proizvajalca in zakonodajalca tudi vsa predpisana redna vzdrževalna dela, vključno s potrošnim materialom. 


Datum: __________________                                       Žig in podpis ponudnika:

Kraj: __________________    

3. PONUDBENI PREDRAČUN IN POGOJI IZVEDBE

	PONUDBENI PREDRAČUN

	Naziv postavke
	Cena v EUR brez DDV
	Vrednost DDV
	Cena v EUR z DDV

	I.Ponujena cena za dobavo NOVEGA vozila:

»hidravlična avtolestev na tovornem vozilu
	
	
	

	II. PONUJENA CENA SERVISOV ZA 10 LETNO OBDOBJE
	
	
	

	SKUPNA PONUJENA CENA (EUR)

	


 Pregib vrha lestvenika:   DA  /  NE

Dolžina lestvenika: ______________________________

Datum: __________________                                       Žig in podpis ponudnika:

Kraj: __________________    

	4. POGOJI IZVEDBE

	ROK DOBAVE
	Prevzem vozila: največ 12 mesecev od podpisa pogodbe oziroma do 28. 2. 2015 (končni prevzem vozila).

	KRAJ DOBAVE VOZILA
	Prevzem (prevzem celotnega vozila): na lokaciji naročnika po principu DDP naročnika (Incoterms 2010 - Delivery Duty Paid).

	PLAČILNI POGOJI
	ROK PLAČILA 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa v višini končne cene za dobavo novega vozila z DDV. Faktura se lahko izda po uspešno izvedenem končnem prevzemu.



	GARANCIJSKI ROK
	Garancijska doba za podvozje: najmanj 2 leti

Garancijska doba za nadgradnjo: najmanj 2 leti

Zagotavljanje servisa in rezervnih delov vozila: najmanj 15 let po dobavi.

	PREVZEM NA SERVIS
	V roku 24 ur.

	ČAS ODPRAVE NAPAKE
	Za manjše napake, ki se na vozilu pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo napake 3 dni.

Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak.

	STALNOST CEN
	Cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe in  vključuje vse davke in prispevke, dostavo,…


Datum: __________________                                       Žig in podpis ponudnika:

Kraj: __________________    

5. PODATKI O PODIZVAJALCIH

V postopku javnega naročila nastopamo (ustrezno označiti oz. izpolniti):

 brez podizvajalcev
 s podizvajalci


V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, izpolni naslednjo tabelo: 

	Podatki o podizvajalcu

(naziv, polni naslov, matična št., davčna št., TRR)
	Vrsta, predmet in opis del oz. blaga, ki jih prevzame posamezen podizvajalec
	Količina
	Vrednost v EUR brez DDV
	Vrednost DDV
	Vrednost v EUR z DDV
	Rok izvedbe del

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


V primeru več podizvajalcev ponudnik tabelo kopira.
Datum: __________________                                       Žig in podpis ponudnika:

Kraj: __________________    

6. REFERENČNI POSLI – IZPOLNJEVANJE POGOJA ŠT. 13 NAVODIL ZA IZDELAVO PONUDBE

6.1

	DOBAVITELJ REFERENČNEGA VOZILA
	

	KONČNI UPORABNIK
	

	DATUM PREVZEMA REFERENČNEGA VOZILA
	

	TOVARNIŠKO NOVO VOZILO
	
 FORMCHECKBOX 
DA

 

 FORMCHECKBOX 
NE

	POGODBENA VREDNOST REFERENČNEGA VOZILA Z DDV
	

	ŠT. POGODBE
	

	VRSTA VOZILA Z OPISOM
	

	ODGOVORNA OSEBA NAROČNIKA, KI LAHKO POTRDI REFERENČNI POSEL
	Naziv:

Tel:

E-mail:

	ŽIG IN PODPIS NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA


	


6.2

	DOBAVITELJ REFERENČNEGA VOZILA
	

	KONČNI UPORABNIK
	

	DATUM PREVZEMA REFERENČNEGA VOZILA
	

	TOVARNIŠKO NOVO VOZILO
	
 FORMCHECKBOX 
DA

 

 FORMCHECKBOX 
NE

	POGODBENA VREDNOST REFERENČNEGA VOZILA Z DDV
	

	ŠT. POGODBE
	

	VRSTA VOZILA Z OPISOM
	

	ODGOVORNA OSEBA NAROČNIKA, KI LAHKO POTRDI REFERENČNI POSEL
	Naziv:

Tel:

E-mail:

	ŽIG IN PODPIS NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA


	


6.3

	DOBAVITELJ REFERENČNEGA VOZILA
	

	KONČNI UPORABNIK
	

	DATUM PREVZEMA REFERENČNEGA VOZILA
	

	TOVARNIŠKO NOVO VOZILO
	
 FORMCHECKBOX 
DA

 

 FORMCHECKBOX 
NE

	POGODBENA VREDNOST REFERENČNEGA VOZILA Z DDV
	

	ŠT. POGODBE
	

	VRSTA VOZILA Z OPISOM
	

	ODGOVORNA OSEBA NAROČNIKA, KI LAHKO POTRDI REFERENČNI POSEL
	Naziv:

Tel:

E-mail:

	ŽIG IN PODPIS NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA


	


Ponudnik: __________________
7. IZJAVA

Izjavljamo:

1. da smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi dopolnitvami, se z vsebino strinjamo ter jo kot tako sprejemamo;

2. da soglašamo s tem, da naročnik z nami ne sklene pogodbe, v kolikor ne bomo predložili vseh zahtevanih zavarovanj posla;

3. da se naša ponudba izloči kot nepravilna, če bomo kot ponudnik ali partner v predmetnem postopku javnega naročila sodelovali tudi v drugih ponudbah;

4. da za resničnost podatkov prevzemamo materialno in kazensko odgovornost;

5. da pooblaščamo vodilnega partnerja za podpis ponudbe, sklenitev pogodbe, ter za sprejemanje obveznosti, navodil in plačil od naročnika;

6. da ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;

7. da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;

8. da na dan roka za oddajo ponudb:

- nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo;

- nismo v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo;

- nismo v postopku prisilnega prenehanja;

- zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega pre­nehanja, o katerem sodišče še ni odločilo;

- z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovne dejavnosti ali da ni v katerem koli podobnem položaju;

- nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

- da nam naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;

- da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

9. da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;

10. da nam ni bila izrečena stranska kazen na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja;

11. da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – ZintPK-UPB2);

12. da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena  ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS;

13. da pri ponudniku niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu;

14. da imamo poravnane vse obveznosti do vseh dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja;

15. da bomo izvedli ustrezno usposabljanje pri naročniku;

16. da je ponujeno vozilo tovarniško novo, izdelano v EU in v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika in standardom, ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji;

17. da nudimo servis za vozila še vsaj 15 let, ter zagotavlja rezervne dele še najmanj 15 let po dobavi vozila;

18. da razpolagamo z izjavami o varstvu pri delu, za ponujeno opremo, ki v skladu Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter drugimi podzakonskimi akti, potrebuje izjavo o varstvu pri delu;

19. da izpolnjujemo vse predpisane pogoje za sodelovanje iz obrazca NAVODILA razpisne dokumentacije;

20. da so ponujeni dobavni roki skladno z zahtevami naročnika;

21. da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev;

22. da razpolagamo s pooblastili naročniku za pridobitev osebnih podatkov, izdanih  s strani oseb, ki so prijavljene v tem poslu in smo jih za potrebe  preverjanja resničnosti podatkov in izvedbe tega posla pripravljeni izročiti naročniku;

23. da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila, dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev za priznanje sposobnosti ali dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;

24. da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:

· svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe

25. da je veljavnost naše ponudbe 90 dni od roka za oddajo ponudb;

26. da bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo.
	PONUDNIK
	PODPIS

	Vodilni partner: 

Naziv podpisnika: 


	

	Partner 1:

Naziv podpisnika:
	

	Partner 2:

Naziv podpisnika:
	


(ponudniki v primeru več partnerjev v tabelo ustrezno dodajo nove vrstice)

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

	NAROČNIK
	Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ul.2, 9000 Murska Sobota

	IME POSLA
	Javno naročilo za dobavo hidravlične avtolestve na tovornem vozilu; OP SI-HU 2007-2013; Projekti SI-HU CILJ REŠUJMO SKUPAJ


Zaradi hitrejše izvedbe postopka je zaželeno, da ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik v ponudbi predložijo potrdila iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, ki ne predložijo potrdil iz kazenske evidence, morajo na tem obrazcu predložiti pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence, na podlagi katerega bo naročnik lahko preveril, ali ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
Pooblastilo je potrebno podati ločeno za ponudnika in za vsakega njegovega zakonitega zastopnika. Če je zakonitih zastopnikov več, se pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb ustrezno prekopira glede na število zakonitih zastopnikov. 




POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

	JAVNO NAROČILO

	NAROČNIK
	Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ul.2, 9000 Murska Sobota

	IME POSLA
	Javno naročilo za dobavo hidravlične avtolestve na tovornem vozilu; OP SI-HU 2007-2013; Projekti SI-HU CILJ REŠUJMO SKUPAJ

	PODATKI O PRAVNI OSEBI – PONUDNIKU 

	POLNO IME OZ. NAZIV PONUDNIKA
	

	SEDEŽ PONUDNIKA
	

	OBČINA SEDEŽA PONUDNIKA
	

	ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER (ŠT. VLOŽKA)
	

	MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA
	

	NAMEN IZDAJE POTRDILA
	PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV V POSTOPKU ODDAJE ZGORAJ NAVEDENEGA JAVNEGA NAROČILA


Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

Pooblastitelj:




V/na ________________, dne __________








Ime in priimek:








Podpis in žig:
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

	JAVNO NAROČILO

	NAROČNIK
	Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ul.2, 9000 Murska Sobota

	IME POSLA
	Javno naročilo za dobavo hidravlične avtolestve na tovornem vozilu; OP SI-HU 2007-2013; Projekti SI-HU CILJ REŠUJMO SKUPAJ

	PODATKI O FIZIČNI OSEBI – ZAKONITEM ZASTOPNIKU

	IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA
	

	EMŠO
	

	DATUM ROJSTVA
	

	KRAJ ROJSTVA
	

	OBČINA ROJSTVA
	

	DRŽAVA ROJSTVA
	

	STALNO/ZAČASNO BIVALIŠČA
	ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA
	
	POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA
	

	DRŽAVLJANSTVO
	

	DEKLIŠKI PRIIMEK
	

	NAMEN IZDAJE POTRDILA
	PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV V POSTOPKU ODDAJE ZGORAJ NAVEDENEGA JAVNEGA NAROČILA 


Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje.

Pooblastitelj:




V/na ________________, dne __________








Ime in priimek:








Podpis in žig:
IZJAVA PODIZVAJALCA
	Naročnik
	Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota

	Javno naročilo
	Javno naročilo za dobavo hidravlične avtolestve na tovornem vozilu; OP SI-HU 2007-2013; Projekti SI-HU CILJ REŠUJMO SKUPAJ

	Podizvajalec
	

	Polni naslov
	

	Matična št.
	

	Davčna št.
	


Izjavljamo, da na dan oddaje ponudbe:

-  da kot podizvajalec in vsak naš zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;

- nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo;

- nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo;

- da nismo v postopku prisilnega prenehanja

- da zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega pre­nehanja, o katerem sodišče še ni odločilo

- da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da nismo opustili poslovne dejavnosti ali nismo v katerem koli podobnem položaju;

- da nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem;

- da nam naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;

- da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;

- da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

Hkrati izjavljamo, da pri podizvajalcu niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
Hkrati izjavljamo, da bomo v postopku javnega naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

	Podatki o podizvajalcu

(naziv, polni naslov, matična št., davčna št., TRR)
	Vrsta, predmet in opis del, ki jih prevzame posamezen podizvajalec
	Količina
	Vrednost v EUR brez DDV
	Vrednost DDV
	Vrednost v EUR z DDV
	Rok izvedbe del

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tabelo mora izpolniti samo podizvajalec, ki glede na razmerje s ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Podizvajalec, ki teh kriterijev ne izpolnjuje, tabele ne izpolnjuje, ne glede na to, ali bo prevzeta dela oddal v nadaljnje podizvajanje. V primeru več podizvajalcev ponudnik doda vrstice ali tabelo kopira. Vsak izmed v tej tabeli navedenih podizvajalcev predloži podpisan obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA, pri čemer mu ni treba navajati s katerimi podizvajalci bo sodeloval (tabelo na strani 2 tega obrazca pusti prazno).

	Zastopnik podizvajalca
	

	Podpis
	

	Datum
	


MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV
Izvajalec:

 (firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec izvajalca:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam ___________________________________________________, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za Javno naročilo za dobavo hidravlične avtolestve na tovornem vozilu; OP SI-HU 2007-2013; Projekti SI-HU CILJ REŠUJMO SKUPAJ v primeru odstopa od ponudbe brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ___________ EUR. Izvajalec se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.
Menični znesek se nakaže na račun Mestne občine Murska Sobota. Izvajalec izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. 

Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika _______________________________________________, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. 

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. 

To menično pooblastilo je veljavno do _________.

Datum:  






Podpis in žig:

_________________




___________________

Priloga:

· podpisana bianco menica

Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)
Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)
GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) 

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. 
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.









     garant








(žig in podpis)

Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758 
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: 
Datum: 
VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: 
GARANT: 
NAROČNIK: 
UPRAVIČENEC: 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. 
ZNESEK  IN VALUTA: 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov 
KRAJ PREDLOŽITVE: 
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: 
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.









      garant








(žig in podpis)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, ID št. za DDV SI32339828, Matična številka 5883172, TRR SI56 01280 0100011405 odprt pri Banka Slovenije,  ki jo zastopa župan Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.gradb.

(v nadaljevanju: »naročnik«)

in

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
ki ga zastopa _______________________

(v nadaljevanju »dobavitelj«)

skleneta naslednjo

POGODBO 

št. _________

za dobavo gasilske avtolestve, montirane na podvozje tovornega vozila; OP SI-HU 2007-2013; Projekt REŠUJMO SKUPAJ

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska za obdobje 2007-2013 v višini do 85%. Do 10% vrednosti projekta se sofinancira iz nacionalnih virov sredstev. Ostalo financira Mestna občina Murska Sobota.
1. člen

PODLAGA POGODBE

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v Uradnem listu EU, št. _________ dne _________ in na portalu javnih naročil pod št. _________ objave JN…../2014 dne  _________ objavil javno naročilo in izvedel postopek oddaje javnega naročila, na katerem je kot najugodnejšega ponudnika izbral _________. 

Ponudbeni stranki na podlagi izvedenega razpisa in odločitve naročnika št. ____________ sklepata to pogodbo.

2. člen

VELJAVNOST POGODBE

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.
V primeru predčasne odpovedi oz. razdrtja pogodbe se uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

3. člen

PREDMET POGODBE

Predmet pogodbe je nakup in dobava nove »Gasilske avtolestve, montirane na podvozje tovornega vozila« ter izvedba servisov za 10 letno obdobje. 

S to pogodbo dobavitelj proda ter izroči naročniku v last in posest »Gasilsko avtolestev, montirano na podvozje tovornega vozila«, naročnik pa kupi »Gasilsko avtolestev, montirano na podvozje tovornega vozila« (v nadaljevanju vozilo z avtolestvijo), ki je predmet pogodbe.
Tehnične lastnosti vozila z avtolestvijo so opredeljene v obrazcu »PONUDBA« in priloženi tehnični dokumentaciji, ki je hkrati priloga te pogodbe.

4. člen

KOLIČINE, CENE
Naročnik se za novo vozilo z avtolestvijo vključno z opremo zavezuje plačati dogovorjeno ceno:

SKUPNA CENA BREZ DDV:  

……………………………… EUR

VREDNOST DDV po stopnji ….%:
……………………………… EUR

SKUPNA CENA Z DDV: 
 
………………………………. EUR


(z besedo: ……………………………… EUR)
Pogodbena vrednost je podana DDP naročnika (Incoterms 2010 - Delivery Duty Paid) in  vključuje vse davke in prispevke.
Naročnik se za izvedbo servisov za 10 letno obdobje zavezuje plačati dogovorjeno ceno:

SKUPNA CENA BREZ DDV:  

……………………………… EUR

VREDNOST DDV po stopnji ….%:
……………………………… EUR

SKUPNA CENA Z DDV: 
 
………………………………. EUR


(z besedo: ……………………………… EUR)

Dogovorjena cena za servise je za celotno 10 letno obdobje. Plačilo računa za servise je na podlagi izstavljenih računov za vsakokratni servis, pri čemer skupna vrednost računov za servise v 10 letnem obdobju ne sme presegati dogovorjene cene za servise.

Skupna pogodbena vrednost (skupna ponujena cena) vozila z avtolestvijo in servisov znaša ……………………… EUR.

5. člen

POGOJI IZVEDBE
Rok za končni prevzem celotnega novega vozila z avtolestvijo in opreme je 12 mesecev od podpisa te pogodbe oziroma najkasneje do 28. 2. 2015 . Končni prevzem se izvede na lokaciji naročnika.
Dogovorjena garancijska doba za novo vozilo z avtolestvijo je 2 leti od uspešnega prevzema vozila z avtolestvijo.

Dobavitelj mora zagotavljati servis vozila z avtolestvijo in rezervne dele še najmanj 15 let po dobavi.

Dobavitelj mora dobavljeno vozilo z avtolestvijo na servis sprejeti v roku 24 ur od prejetega obvestila. 

Za manjše napake, ki se v okviru garancijskih rokov pojavijo na vozilu z avtolestvijo, je rok za odpravo napake 3 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak.
6. člen

PLAČILNI POGOJI
Račun za novo vozilo z avtolestvijo se poravna 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa v višini končne ponujene cene z DDV iz prvega odstavka 4. člena te pogodbe. Račun se lahko izda po uspešno izvedenem končnem prevzemu.

V primeru predčasnega plačila se bo z aneksom določila višina cassa sconta.  

Prevzem je uspešno izveden, ko obe pogodbeni stranki podpišeta prevzemni zapisnik.

Računi za servise za vozilo z avtolestvijo iz tretjega odstavka 4. člena te pogodbe se poravnajo 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa v višini vrednosti vsakokratnega servisa, pri čemer skupni znesek računov v 10 letnem obdobju ne sme presegati zneska iz tretjega odstavka 4. člena te pogodbe.
7. člen
POGODBENA KAZEN
Dobavitelj se zavezuje plačati pogodbeno kazen v višini 0,25% od pogodbene vrednosti vozila z avtolestvijo za vsak dan zamude pri dobavi, vendar skupaj ne več kot 15% pogodbene vrednosti.
8. člen
DOBAVA, IZROČITEV
Dobavitelj mora hkrati z blagom ob prevzemu naročniku izročiti še:
· pravilno izpolnjeno dobavnico;
· vse tovorne liste od odpravnega do namembnega kraja;
· predpisana potrdila o atestih in testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;
· podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago);
· tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo;

· ter druge dokumente, kot je opredeljeno v obrazcu »PONUDBA«.

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.
Dobavitelj mora naročnika obvestiti o nameravani dobavi preko faksa, e-pošte ali pisno vsaj 3 delovne dni pred dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in opreme. Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v 2 delovnih dneh po prejemu obvestila. Naročnik blaga, ki ni bilo tako najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.
Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlo​gov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti dobavitelj, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je dobavitelj z njeno dobavo zamujal. V primeru, da dobavitelj zamuja pri dobavi tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko zahteva od izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil. V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventuelno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.
Dobava se mora izvršiti najkasneje do 28.2.2015.

9. člen
KONČNI PREVZEM VOZILA Z AVTOLESTVIJO
Prevzem vozila z avtolestvijo se izvede s prevzemnim zapisnikom, ki ga na podlagi pravilno izročenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga ter spremljajočih dodatkov in listin, podpišeta skrbnika pogodbe ali pooblaščenca obeh strank. 
Prevzem vozila se izvede pri naročniku. Izdelovalec mora omogočiti prevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor prevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da prevzem ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo. 
Prav tako se šteje, da prevzem ni bil uspešen, v kolikor dobavitelj naročniku pri prevzemu ne izroči vseh izjav o skladnosti in vseh navodil za uporabo in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameščene opreme. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku.
Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je opravljen prevzem v zapisniku navedenega blaga, razen pri naročnikovi zamudi, ko se šteje, da je prevzem opravljen z dnem zamude, če je dobava povsem pravilna. Na prevzemnem zapisniku morajo biti razvidne: številka pogodbe, številka naročilnice, količina in serijske številke artiklov ter njihova vrednost (po kosih).
Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu boljše lastnosti.
10. člen

TESTIRANJE VOZILA Z AVTOLESTVIJO
Po uspešnem prevzemu mora dobavitelj s svojimi napravami in strokovnim osebjem omogočiti in izvesti vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila. V slučaju, da dobavitelj določenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz držav EU. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti dokumentirani. Stroški nastali z dokazovanjem tehničnih karakteristik so strošek proizvajalca. Ponudnik mora v ponudbi opredeliti in specificirati preizkuse, ki se bodo opravili pri prevzemu vozila. Naročnik lahko za dokazovanje karakteristik vozila zahteva tudi dodatne preizkuse na stroške ponudnika. 

11. člen

NAČIN PLAČILA VOZILA Z AVTOLESTVIJO
Dobavitelj izstavi naročniku račun na podlagi prevzemnega zapisnika, ki ga ob izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpiše naročnik. Dobavitelj računu priloži original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno dokumentacijo glede na vrsto posla. Naročnik je dolžan plačati pogodbeno ceno za dobavljeno blago v roku, navedenem v 6. členu pogodbe, po dobavi, poteku dobavnega roka in prejemu pravilno izstavljenega izvajalčevega računa. 
V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude. 

12. člen
PODIZVAJALCI

Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo dobavitelj nastopal s skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene te pogodbe pa se ustrezno preštevilči.) 

Dobavitelj bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i: 

…………………………………. (naziv), …………………….. (polni    naslov), matična    številka …………………,   davčna   številka/identifikacijska   številka   za   DDV ……………….., transakcijski račun ………..……, bo izvedel …………….……………….. (navesti vsako vrsto in količino del, ki jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh del znaša …………. EUR. Podizvajalec bo dela izvedel ………….. (navesti kraj izvedbe del).
(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število podizvajalcev.) 

Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem členu, so obvezna sestavina te pogodbe. 

Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, neposredna plačila podizvajalcem obvezna, dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjene podizvajalčeve situacije izvrši plačilo neposredno podizvajalcu. 

Dobavitelj mora svoji situaciji obvezno priložiti situacije podizvajalca/cev, ki jih je predhodno potrdil. 
Dobavitelj mora imeti ob sklenitvi te pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalcem. Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj v petih (5) dneh po spremembi naročnika pisno obvestiti in mu predložiti: 

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je le-ta bil zamenjan,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi. 

V razmerju do naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. 

Sestavni del pogodbe je podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega dobavitelja.
13. člen
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI DOBAVITELJA VOZILA Z AVTOLESTVIJO
Dobavitelj naročniku jamči:
· da kupljeno blago deluje brezhibno in nima stvarnih napak;
· da nima pravnih napak;
· da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
· da je popolnoma enako vzorčnemu blagu ki je bilo dano na testiranje, če je bilo pred nakupom s strani naročnika to opravljeno;
· da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, dobavitelj pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.
Jamstvo dobavitelja za skrite napake na vozilu z avtolestvijo  velja še 180 dni po dobavi. Če se v tem roku pri dobavljenem vozilu z avtolestvijo pokažejo zgoraj našteta odstopanja ali napake, je dobavitelj dolžan v dogovorjenem roku (kar se opravi zapisniško) odpraviti ugotovljene napake. 

Za vozila z avtolestvijo, ki je predmet te pogodbe, daje dobavitelj garancijo za brezhibno tehnično delovanje v roku, ki je določen v tej pogodbi (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je dobavitelj dolžan izdati nov garancijski list. Garancijski roki za posamezne komponente blaga so lahko tudi drugačni, če je tako opredeljeno​ v tej pogodbi. Za programsko opremo veljajo garancijski in licenčni pogoji, ki jih proizvajalec te opreme nudi za posamezne programske proizvode.
14. člen
USPOSABLJANJE
Dobavitelj vozila z avtolestvijo mora zagotoviti ustrezno usposabljanje na vozilu za uporabo in vzdrževanje vozila v kraju izdelave vozila v trajanju en delovni dan za najmanj 3 osebe v trajanju najmanj 1 delovni dan pri proizvajalcu. Prav tako bo ponudnik izvedel najmanj dvodnevno šolanje izbranih oseb s strani naročnika pri naročniku.
15. člen
ODPRAVA NAPAKE IN NADOMESTNI DELI
Dobavitelj se zaveže, da bo za odpravo napake dobavljenega vozila z avtolestvijo in dodatne opreme v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji uporabnika, vključno s prevoznimi stroški na posamezno lokacijo. Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo predmeta naročila.
Če napaka ni odpravljena v pogodbenem roku, mora dobavitelj uporabniku po preteku tega roka za čas odprave napake zagotoviti enakovredno nadomestno vozilo z avtolestvijo. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas odprave napake. Dobavitelj se zaveže, da bo v primeru, če bo odprava napake na vozilu na avtolestvijo trajala dalj časa, kot je navedeno v pogodbi, oziroma če se bo enaka napaka na posameznem delu ponovi​la najmanj trikrat, tak del ali opremo zamenjal z enakovrednim. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja. 

Dobavitelj se zavezuje, da bo v roku določenem v tej pogodbi, zagotavljal nadomestne dele. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel. 

16. člen

VIŠJA SILA

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj je dolžan pismeno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le te.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

17. člen

ZAVAROVANJE POSLA
Dobavitelj se  zavezuje  izročiti  naročniku  v  roku 15  (petnajst)  dni  od  sklenitve  pogodbe,  kot  pogoj  za veljavnost  te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri 
zavarovalnici (v nadaljevanju: finančno zavarovanje), plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10 (deset) % od skupne pogodbene vrednosti tj. ……………………..EUR,  ki ga bo naročnik unovčil v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno  ali  pravilno  izpolnjene. Trajanje  finančnega  zavarovanja  je  še 30  dni  po  roku  za končni prevzem. 

V kolikor dobavitelj v določenem roku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe. 

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora dobavitelj predložiti v roku 15 (petnajstih) dni od podpisa dodatka k tej pogodbi novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti. 

Dobavitelj mora ob končnem prevzemu izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko 
zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije in sicer  v  višini 5 (pet) %  od  skupne  pogodbene  vrednosti.  Rok  trajanja  garancije  je  1 dan daljši od garancijskega roka. Garancija  služi  kot  jamstvo  za  vestno izpolnjevanje dobaviteljevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije. 

Brez predložene garancije prevzem ni opravljen. 

Za skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti dobavitelja brez odlašanja. 

Stranki sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, če to ne bo mogoče, pa ga določi naročnik sam. 

Dobavitelj je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to mogoče. 

Če  dobavitelj k  odpravi  napak  ne  pristopi  in  jih  ne  odpravi  v  primernem  roku,  jih  po  načelu  dobrega gospodarja odpravi naročnik na stroške dobavitelja in se poplača iz finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 
18. člen
POSLOVNA SKRIVNOST
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo dobavitelj prišel med in po poteku garancijskega vzdrževanja blaga, zato se dobavitelj zavezuje, da bo vse podatke varoval kot poslovno skrivnost in jih uporabljal izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Dobavitelj je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največja mero skrbnosti.

Dobavitelj mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. 

Dobavitelj je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za dobavitelja, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je dobavitelj naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

Dobavitelj sme objaviti svojo poslovno povezanost z naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju slednjega.

19. člen

OSTALE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Pravice na produktih, ki niso last dobavitelja, se pa uporabljajo v okviru tega posla, dobavitelj prenese na naročnika v obsegu, v kakršnem jih je sam pridobil.
Dobavitelj bo upošteval in se ravnal po vseh zakonih, drugih predpisih in standardih, ki veljajo v naročnikovi državi in znotraj Evropske unije.
Dobavitelj mora pri izvedbi predmeta javnega naročila:

	· voditi vse zakonsko obvezne evidence in listine transparentno in pregledno ter zagotoviti evidentiranje in hrambo dokumentov na način, ki zagotavlja ustrezno revizijsko sled;

	· hraniti vso dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo najmanj do konca leta 2025 in brezplačno posredovati naročniku fotokopije vseh zahtevanih dokumentov v vsaki fazi izvajanja projekta;

	· naročniku, pooblaščenim delavcem sofinancerja in pooblaščenim osebam organov Evropske skupnosti, Računskega sodišča ter drugim pristojnim organom omogočiti dostop do fizičnih rezultatov projekta ter dokumentacije vezane na projekt in vpogled vanjo; 

	· izvajati ukrepe, ki jih v svojih poročilih določijo kontrolni in nadzorni organi in poročati o izvedenih ukrepih naročniku;

	· predhodno obveščati naročnika o vsaki finančni, vsebinski oziroma časovni spremembi projekta, z ustrezno utemeljitvijo;

	· upoštevati naročnikove zahteve s področja informiranja in obveščanja javnosti;

	· izpolnjevati vse druge zahteve naročnika, ki izhajajo iz zakonodaje ali navodil, ki urejajo izvajanja kohezijske politike EU v Republiki Sloveniji.


20. člen
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 
Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je: Stanislav Wolf, ki je skrbnik te pogodbe in ga v času daljše odsotnosti nadomešča s strani župana pooblaščena oseba. 
Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je ……………………………

21. člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
– pridobitev posla ali 
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
22. člen
KONČNE DOLOČBE
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank. Če dobavitelj ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.
Odstop te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.
Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.
V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti. 
Pogodba je sestavljena v štirih enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda. 
23. člen

(PRILOGE POGODBE)

Stranki sta sporazumni, da priloge te pogodbe sestavljajo naslednji dokumenti:

· obrazec PONUDBA za navedbo podizvajalcev,
· tehnična dokumentacija,
· soglasja podizvajalcev za neposredna plačila iz pogodb med dobaviteljem in podizvajalci (če dobavitelj nastopa s podizvajalci),
· razpisna dokumentacija.
Kraj in datum:






Kraj in datum:

……………………….., ………………



…………………, …………………..

Naročnik:






Dobavitelj:

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA





Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.gradb.
                   ŽUPAN

Podpis:







Podpis:

VLOŽIŠČE





MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA





Kardoševa ulica 2


9000 Murska Sobota





PONUDNIK:

















NE ODPIRAJ 


– 


PONUDBA ZA  - Javno naročilo za dobavo hidravlične avtolestve na tovornem vozilu








� Skupna ponujena cena je podana po principu DDP naročnika (Incoterms 2010 - Delivery Duty Paid) in vključuje vse davke in prispevke. 
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